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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
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[bookmark: _Toc229672762]Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края

1. Понятия и термины градостроительного, гражданского, земельного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края (далее – Правила), применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства.
2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1) архитектурное решение – авторский замысел архитектурного объекта – его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте;
2) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;
3) градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
4) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
5) дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок;
6) жилищная обеспеченность – площадь жилого помещения, приходящаяся на одного человека и используемая при разработке проектов планировок территории для расчета потребностей проживающих на этой территории в объектах социально-бытового назначения, объектах инженерно-транспортной инфраструктуры;
7) земельный участок – недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;
8) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений;
10) коэффициент интенсивности жилой застройки – величина, определяемая как максимально допустимое отношение суммы общей площади всех жилых помещений (включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) во всех зданиях, расположенных на земельном участке, к площади земельного участка;
11) красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
12) максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
13) малоэтажная многоквартирная жилая застройка – жилая застройка, предполагающая размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома;
14) многоквартирный дом – здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя общее имущество, принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности;
15) объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
16) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
17) оператор комплексного развития территории – юридическое лицо, определенное Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и обеспечивающее реализацию решения о комплексном развитии территории;
18) предельные размеры земельных участков – максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, устанавливаемые в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;
19) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
20) реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
21) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
22) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
23) территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;
24) этажность объектов капитального строительства – величина, при определении которой учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

[bookmark: _Toc229672763]Статья 2. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области землепользования и застройки на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края

[bookmark: _Toc229672764]1. До формирования органов местного самоуправления вновь образованного городского округа город Красноярск Красноярского края полномочия органов местного самоуправления муниципального района на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края (далее – Солонцовский сельсовет) в области землепользования и застройки осуществляют органы местного самоуправления городского округа город Красноярск Красноярского края, а именно[footnoteRef:1]: [1:  В соответствии со статьей 17 Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» территория Солонцовского сельсовета вошла в состав вновь образованного муниципального образования городского округа город Красноярск Красноярского края. Согласно пункту 2 статьи 33 Закона органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городского округа город Красноярск являются правопреемниками органов местного самоуправления Емельяновского района.] 

1) Красноярский городской Совет депутатов;
2) Глава города Красноярска (далее – Глава города);
3) администрация города Красноярска (далее – администрация города). 
Органами местного самоуправления Солонцовского сельсовета, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки 
на территории Солонцовского сельсовета, являются: Глава Солонцовского сельсовета и администрация Солонцовского сельсовета.
2. Красноярский городской Совет депутатов осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) утверждает правила землепользования и застройки Солонцовского сельсовета и проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Солонцовского сельсовета;
2) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования Солонцовского сельсовета и вносимые в них изменения;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами  и действующим законодательством.
3. Глава города осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки Солонцовского сельсовета, решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Солонцовского сельсовета;
2) принимает решение о подготовке документации по планировке территории;
3) принимает правовые акты во исполнение настоящих Правил;
4) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа города Красноярск Красноярского края (далее также – комиссия);
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством.
4. Администрация города осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) координирует деятельность органов и территориальных органов (территориальных подразделений) администрации города по вопросам землепользования и застройки;
2) принимает решение о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования и о вносимых в них изменениях;
3) согласовывает архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами  и действующим законодательством.
5. Глава Солонцовского сельсовета осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
2) принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами  и действующим законодательством.
6. Администрации Солонцовского сельсовета осуществляет полномочия, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством. 

Статья 3. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;
4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.
3. Градостроительный регламент устанавливается с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документом территориального планирования Солонцовского сельсовета;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента, установленного настоящими Правилами, распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования;
2) вид разрешенного использования которых устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории;
3) используемые для осуществления пользования недрами;
4) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.
[bookmark: P239]7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
8. Реконструкция указанных в пункте 7 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в пункте 7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
9. В случае если использование указанных в пункте 7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
10. Градостроительные регламенты предусматривают возможность размещения объектов федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов).

[bookmark: _Toc229672765]Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
5. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

[bookmark: _Toc229672766]Статья 5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

[bookmark: P262]1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
[bookmark: P264]2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
[bookmark: P265]3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
[bookmark: P266]4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
2. В случае если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2–4 пункта 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
3. Наряду с указанными в подпунктах 2–4 пункта 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе процент площади земельных участков, которую допускается использовать в соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков (включая максимальный процент застройки земельного участка в соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования).
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в пункте 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

[bookmark: _Toc229672767]Статья 6. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

[bookmark: _Toc229672768]Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется администрацией Солонцовского сельсовета в соответствии с законодательством, в том числе с муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется администрацией Солонцовского сельсовета в соответствии с законодательством, в том числе с муниципальными нормативными  правовыми актами.

[bookmark: _Toc229672769]Статья 8. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

[bookmark: P301]1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Солонцовского сельсовета, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, принимается органом местного самоуправления по инициативе указанного органа либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории в установленном порядке.
2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов Солонцовского сельсовета, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Солонцовского сельсовета (при наличии официального сайта Солонцовского сельсовета) в сети Интернет.
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Заинтересованные лица, принявшие решения о подготовке документации по планировке территории самостоятельно, осуществляют ее подготовку в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления.
5. Орган местного самоуправления в сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации. По результатам проверки орган местного самоуправления обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку.
[bookmark: P306]6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органом местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:
1) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
8. В случае внесения изменений в указанные в пункте 6 настоящей статьи проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.
9. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется решением Красноярского городского Совета депутатов с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10. Орган местного самоуправления с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а в случае если в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов Солонцовского сельсовета, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Солонцовского сельсовета (при наличии официального сайта Солонцовского сельсовета) в сети Интернет.

[bookmark: _Toc229672770]Статья 9. Участие граждан, их объединений, юридических лиц в обсуждении и принятии решений в области землепользования и застройки

1. Граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную и своевременную информацию о землепользовании и застройке на территории Солонцовского сельсовета, за исключением информации, отнесенной в соответствии с законодательством к категории информации ограниченного доступа.
Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой на территории Солонцовского сельсовета, осуществляется органами местного самоуправления через средства массовой информации посредством проведения публичных слушаний, а также в иных формах, в порядке, установленном законодательством.
2. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения документации по планировке территории имеют право вносить и обсуждать предложения, участвовать в подготовке решений по вопросам землепользования и застройки на территории Солонцовского сельсовета в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством. 
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой, определяется решением Красноярского городского Совета депутатов.

[bookmark: _Toc229672771]Статья 10. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
[bookmark: P325]2. Основаниями для рассмотрения Главой города вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану муниципального образования Солонцовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края, утвержденному решением Солонцовского сельского Совета депутатов Емельяновского района Красноярского края от 27.12.2012 № 36-113Р «Об утверждении генерального плана муниципального образования Солонцовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края» (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;
[bookmark: P327]2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
[bookmark: P329]3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
[bookmark: P334]6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;
7) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение 
в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Солонцовского сельсовета;
9) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в настоящих Правилах, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.
3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) исполнительными органами Красноярского края в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории Солонцовского сельсовета;
4) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Солонцовского сельсовета;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;
7) высшим исполнительным органом Красноярского края, органом местного самоуправления, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом Красноярского края, Главой Солонцовского сельсовета, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.
[bookmark: P349]4. В случае если настоящими Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территории Солонцовского сельсовета предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации направляют Главе города требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.
[bookmark: P350]5. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Глава города обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.
[bookmark: P351]6. В целях внесения изменений в настоящие Правила в случаях, предусмотренных подпунктами 3–6 пункта 2, пунктом 4 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила и подготовка предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.
7. В случае внесения изменений в настоящие Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
8. Внесение изменений в настоящие Правила в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах Солонцовского сельсовета, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.
[bookmark: P356]9. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе города.
10. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
11. В случае если утверждение изменений в настоящие Правила осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в настоящие Правила, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.
12. Со дня поступления в администрацию Солонцовского сельсовета уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в настоящие Правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией Солонцовского сельсовета в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
[bookmark: P365]13. В случаях, предусмотренных подпунктами 3–6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Главе города требование об отображении в настоящих Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.
[bookmark: P367]14. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 13 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 3–6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила Глава города обязан обеспечить внесение изменений в настоящие Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в настоящие Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным пунктом 13 настоящей статьи, не требуется.
15. Срок уточнения настоящих Правил в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного пунктом 13 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 3–6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.
16. В случае изменения описания местоположения границ территориальной зоны (территориальных зон) в связи с устранением пересечения указанных границ с границами земельных участков орган местного самоуправления обеспечивает в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящей статьи, внесение изменений в настоящие Правила путем приведения их в соответствие со сведениями, указанными в уведомлении, направленном органом регистрации прав.

[bookmark: _Toc229672772]Статья 11. Порядок установления границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий

1. Границы территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территорий, границы территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, устанавливаются (отображаются) на картах, указанных в статье 14 настоящих Правил.
2. Приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложения № 4–22 к настоящим Правилам).
3. Границы территориальных зон устанавливаются на карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 
4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в установленных Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях могут пересекать границы территориальных зон.
5. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом;
3) территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
6. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в границах Солонцовского сельсовета;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
7. На картах зон с особыми условиями использования территорий отображаются:
1) границы зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия;
2) границы санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования территорий.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
8. На карте зон с особыми условиями использования территорий отображены границы зон с особыми условиями использования территорий.
9. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Красноярск (Емельяново) установлена приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 02.09.2022 № 629-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Красноярск (Емельяново)».
На территории Солонцовского сельсовета частично расположены третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Емельяново. Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Емельяново установлены в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.
10. Приаэродромная территория аэродрома Черемшанка установлена приказом Росавиации от 16.10.2023 № 898-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Черемшанка».
На территории Солонцовского сельсовета частично расположены третья, четвертая, пятая, шестая подзоны приаэродромной территории аэродрома Черемшанка. Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Черемшанка установлены в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.
11. На карте территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображаются территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
12. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

[bookmark: _Toc229672773]Статья 12. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1), блокированная жилая застройка (код – 2.3), среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5), хранение автотранспорта (код – 2.7.1), административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.2), социальное обслуживание (код – 3.2), бытовое обслуживание (код – 3.3), здравоохранение (код – 3.4), образование и просвещение (код – 3.5), объекты культурно–досуговой деятельности (код – 3.6.1), общественное управление (код – 3.8), проведение научных исследований (код – 3.9.2), проведение научных испытаний (код – 3.9.3), амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1), деловое управление (код – 4.1), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код – 4.2), рынки (код – 4.3), магазины (код – 4.4), банковская и страховая деятельность (код – 4.5), общественное питание (код – 4.6), гостиничное обслуживание (код – 4.7), развлекательные мероприятия (код – 4.8.1), служебные гаражи (код – 4.9), обеспечение дорожного отдыха (код – 4.9.1.2), автомобильные мойки (код – 4.9.1.3), ремонт автомобилей (код – 4.9.1.4), выставочно-ярмарочная деятельность (код – 4.10), обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код – 5.1.1), обеспечение занятий спортом в помещениях (код – 5.1.2), водный спорт (код – 5.1.5), спортивные базы (код – 5.1.7), природно-познавательный туризм (код – 5.2), туристическое обслуживание (код – 5.2.1), причалы для маломерных судов (код – 5.4),  обслуживание железнодорожных перевозок (код – 7.1.2), водный транспорт (код – 7.3),  ритуальная деятельность (код – 12.1).
2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:
1) объект капитального строительства, выходящий фасадом на территории общего пользования, располагается в границах земельного участка с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства;
2) между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2–3 этажа – не менее 15 метров; 4 этажа – не менее 20 метров; 5 этажей и выше – не менее 30 метров; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 12 метров;
3) высота нежилых помещений первых этажей объектов капитального строительства, выходящих фасадом на территории общего пользования, должна быть не менее 3 метров. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства, а также на виды разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1), блокированная жилая застройка (код – 2.3), служебные гаражи (код – 4.9);
4) при протяженности объекта капитального строительства более 100 метров необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства;
5) запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями;
6) размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению;
7) архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом его функционального назначения;
8) объемно-пространственное решение объекта капитального строительства должно соответствовать предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом зоны, в границах которой расположен объект.
3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:
1) элементы фасада объекта капитального строительства должны располагаться с учетом системы композиционных осей такого объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов и частей фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитального строительства;
2) внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурное решение объекта капитального строительства, исключающее формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных по его поверхности, либо с отсутствием декоративно-пластических или цветовых элементов, представляющего однородную равномерную поверхность большого размера. Требования настоящего подпункта не распространяются на вид разрешенного использования: деловое управление (код – 4.1);
3) фасад объекта капитального строительства в границах первого этажа, ориентированный на территории общего пользования, должен иметь проемы с общей площадью остекления не менее 30% от поверхности такого фасада. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства, а также на виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (код – 2.7.1), служебные гаражи (код – 4.9), автомобильные мойки (код – 4.9.1.3), ремонт автомобилей (код – 4.9.1.4);
4) входные группы в жилые и общественные помещения объектов капитального строительства (кроме помещений инженерно-технического назначения и служебных и аварийных выходов) должны иметь проемы с площадью остекления не менее 30%, единое архитектурное решение в пределах всего фасада;
5) архитектурное решение фасада объекта капитального строительства в границах нежилых помещений и их входных групп, должны предусматривать возможность информационного оформления объекта капитального строительства в соответствии с требованиями архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств, утверждаемого правовым актом органа местного самоуправления. При осуществлении реконструкции объектов капитального строительства требования настоящего подпункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений;
6) характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство. При осуществлении реконструкции объектов капитального строительства требования настоящего подпункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений. В этом случае членение витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должно соответствовать общему архитектурному решению фасада.
4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства не устанавливаются.
5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства.
Не допускается:
1) использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), асбестоцементных листов без декоративного покрытия (акриловое, комбинированное, полиуретановое и т.д.), за исключением кровель, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления;
2) окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;
3) использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые) для устройства глухой части лоджии или балкона;
4) при реконструкции объектов капитального строительства облицовка фасадов, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства.
6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:
1) техническое и инженерное оборудование на фасадах объектов капитального строительства, включающее в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха, должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта капитального строительства и иметь комплексный характер;
2) габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, должны приниматься с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства;
3) не допускается:
наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;
размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 метров от уровня земли или крыльца;
4) при строительстве объекта капитального строительства объемно-пластическое решение фасада такого объекта должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции воздуха и их комплексов, скрытую систему водоотведения от наружных блоков систем кондиционирования либо предусматривать их внутреннее размещение;
5) в случае реконструкции объекта капитального строительства:
размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;
при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете участка фасада, на котором они располагаются. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка должна осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;
при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.
7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:
Архитектурно-художественная подсветка объектов капитального строительства осуществляется на основании проектной документации объекта капитального строительства и визуализаций с вписанием объекта в среду. 

		24


[bookmark: _Toc229672774][bookmark: _Toc217395834][bookmark: _Toc217395316]Статья 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

Таблица 1

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами социальной
инфраструктуры и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя 

	1
	2
	3
	4

	1
	Объекты в области образования

	1.1
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  (образование и просвещение (код – 3.5);
социальное обслуживание (код – 3.2);
здравоохранение (код – 3.4)
	уровень обеспеченности, объект
	1

	1.2
	Дошкольные образовательные организации <10>, <11>, <12>, <13>, <14>, <15> (образование и просвещение (код – 3.5)
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 1 до 7 лет
	85

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	в зависимости от типа жилой застройки:
пешеходная доступность при многоквартирной застройке – 7 (500);
транспортная доступность при индивидуальной застройке – 5.

	
	
	размер земельного участка, 
кв. м на 1 место <8>
	для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью:
до 100 мест – 44;
от 101 места – 38;
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30.
Для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций – 14

	1.3
	Общеобразовательные организации  <7>, <10>, <15>   (образование и просвещение (код – 3.5)
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно
	95 <9>

	
	
	размер земельного участка, 
кв. м на 1 место <4>, <5>, <6>, <8>
	при вместимости общеобразовательной организации:
свыше 30 до 170 мест – 80;
от 170 до 340 мест – 55;
от 340 до 510 мест – 40;
от 510 до 660 мест – 35;
от 660 до 1000 мест – 28;
от 1000 до 1500 мест – 24;
свыше 1500 мест – 22

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	в зависимости от типа жилой застройки и характера освоения территории:
а) при многоквартирной жилой застройке:
пешеходная доступность для всех уровней общего образования в случае застройки на свободных территориях, для начального общего образования в случае уплотнения сложившейся застройки – 12 (800);
транспортная доступность для основного общего и среднего общего образования в случае уплотнения сложившейся застройки – 10;
б) при индивидуальной жилой застройке транспортная доступность – 10

	1.4
	Организации дополнительного образования <15> (образование и просвещение (код – 3.5)
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет <3>
	75 <1>

	
	
	размер земельного участка, 
кв. м на 1 место <2> 
	для встроенных объектов в первые этажи многоквартирных домов – 7,5.
Для отдельно стоящих объектов вместимостью:
до 500 мест – 15;
более 500 мест – 12

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	в зависимости от типа жилой застройки:
пешеходная доступность при многоквартирной застройке – 12 (800); 
транспортная доступность при индивидуальной застройке – 10

	2
	Объекты в области физической культуры и спорта <16>, <17>, <18>

	2.1
	Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования), численностью населения не менее 5 тыс. человек <7>, <19>, <20>, <22>, <23>  (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 15 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды
	400 на 15 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности
	48 на 15 тыс. человек

	
	
	территориальная доступность, минут
	транспортная доступность – 20

	2.2
	Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) <15> (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	3 на 10 тыс. человек 

	
	
	уровень обеспеченности, кв. м
	2400 на 10 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности
	120 на 10 тыс. человек

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	доступность в зависимости от типа жилой застройки: многоквартирная – 10 (700);
индивидуальная – 15 (1000)

	2.3
	Спортивные залы <21>, <22>, <23> (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, кв. м
	540 на 10 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности
	35 на 10 тыс. человек

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	пешеходная доступность в зависимости от типа жилой застройки:
многоквартирная – 20 (1350);
индивидуальная – 30 (2000)

	2.4
	Лыжные базы <22> (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	2.5
	Сооружения для стрелковых видов спорта <22> (в том числе тир, стрельбище, стенд) (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек

	2.6
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных) (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	3 на 10 тыс. человек

	2.7
	Дорожки велосипедные (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, протяженность велосипедных дорожек, м на 1 га парка, площадью свыше 10 га
	80

	3
	Объекты в области молодежной политики

	3.1
	Специализированные/неспециализированные учреждения молодежной политики (социальное обслуживание (код – 3.2);
образование и просвещение (код – 3.5)
	уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1000 человек
	42

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	транспортная доступность для групповых систем расселения – 30.
Для населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, с учетом типологии жилой застройки:
пешеходная доступность при многоквартирной застройке – 7 (500);
транспортная доступность при индивидуальной застройке – 5

	4
	Объекты в области архивного дела

	4.1
	Архивы (общественное управление (код – 3.8)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	5
	Объекты в области культуры и искусства

	5.1
	Общедоступные библиотеки (культурное развитие (код – 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек <26>, <31>

	
	
	территориальная доступность, минут
	15

	5.2
	Детские библиотеки (культурное развитие (код – 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на населенный пункт <24>, <25>

	
	
	территориальная доступность, минут
	15

	5.3
	Музеи (культурное развитие (код – 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	краеведческий музей –1
 <27>, <28>

	5.4
	Объекты культурно–досугового (клубного) типа (культурное развитие (код – 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек <29>, <30>, <31>

	
	
	уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	30

	
	
	территориальная доступность, минут
	транспортная доступность – 15

	6
	Объекты в области охраны правопорядка

	6.1
	Участковые пункты полиции (обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3)
	уровень обеспеченности
	1 объект в границах одного или нескольких объединенных общей территорией населенных пунктов (групповой системы расселения)

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	транспортная доступность – 30

	7
	Объекты в области благоустройства и массового отдыха населения

	7.1
	Озелененные территории общего пользования <32>, <33> (земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) 
	уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования,
кв. м на человека
	12

	7.2
	Парки (культурное развитие (код – 3.6)
	уровень обеспеченности, объект
	1

	
	
	размер земельного участка, 
га на объект
	2

	
	
	территориальная доступность, минут
	транспортная доступность – 30

	7.3
	Скверы (бульвары, сады) (культурное развитие (код – 3.6); (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объект <9>
	Не нормируется

	
	
	размер земельного участка, 
га на объект
	0,2

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	а) при многоквартирной застройке пешеходная доступность – 7 (500);
б) при индивидуальной жилой застройке пешеходная доступность – 10 (700)

	7.4
	Малый сквер (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, объект
	Не нормируется

	
	
	размер земельного участка, 
га на объект
	0,02

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	пешеходная доступность для населенных пунктов – 30 (2000)

	7.5
	Детские игровые площадки (на территориях общего пользования)  (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности, кв. м на 
1 человека
	а) при многоквартирной застройке – 0,33;
б) при индивидуальной жилой застройке – 0,7

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	пешеходная доступность – 5 (350)

	7.6
	Набережные (земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	7.7
	Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации (культурное развитие (код – 3.6) (земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0); (отдых (рекреация) (код – 5.0)
	уровень обеспеченности,
га на 1 тыс. человек
	0,16

	7.8
	Смотровые (видовые) площадки (земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	8
	Объекты в области транспорта, автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта <34>, <35> <36>, <37>, <38>

	8.1
	Автомобильные дороги общего пользования (автомобильный транспорт (код – 7.2); улично-дорожная сеть (код – 12.0.1)
	уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек
	545

	8.2
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть (код – 12.0.1)
	уровень обеспеченности, плотность парковок для средств индивидуальной мобильности (далее – СИМ) вместимостью 9 и более мест, расположенных в границах красных линий магистральной улично-дорожной сети, объектов на 1 км
	0,2

	8.3
	Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (автомобильный транспорт (код – 7.2) <39>
	территориальная доступность, минут (метров)
	в жилой застройке (за исключением индивидуальной) пешеходная доступность 6,0 (400);
в индивидуальной жилой застройке пешеходная доступность – 10,5 (700).
От объектов в области образования и здравоохранения пешеходная доступность 2,5 (150) 

	8.4
	Дорожки велосипедные и полосы для движения велосипедов и СИМ
в границах улично-дорожной сети (земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0)
	уровень обеспеченности, плотность велосипедных дорожек в границах городского округа, км на 1 кв. км
	0,1

	8.5
	Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома  
(среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5); улично-дорожная сеть (код – 12.0.1)
	уровень обеспеченности, общая обеспеченность местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест
	1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений

	9
	Объекты в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев

	9.1
	Пункты временного содержания животных без владельцев (ветеринарное обслуживание (код – 3.10)
	уровень обеспеченности, объектов
	3

	9.2
	Приюты для животных (ветеринарное обслуживание (код – 3.10)
	уровень обеспеченности, объектов
	2

	10
	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	10.1
	Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования  (обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3)
	уровень обеспеченности, количество объектов
	1

	10.2
	Объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо) (обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3)
	количество объектов, шт.
	3 объекта на 4 пожарных автомобиля

	
	
	транспортная доступность, время прибытия первого подразделения пожарной охраны, минут
	20

	11
	Объекты в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	11.1
	Кладбища традиционного захоронения (ритуальная деятельность (код – 12.1)
	размер земельного участка, га на 1000 человек
	в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	11.2
	Бюро похоронного обслуживания (бытовое обслуживание (код –3.3)
	уровень обеспеченности, объектов на муниципальное образование
	1


[bookmark: Par276]Примечания.
<1> Из общей потребности в организациях дополнительного образования для муниципальных округов не менее 10% должно быть обеспечено за счет предоставления услуги на базе организаций дополнительного образования.
<2> Размер земельного участка организаций дополнительного образования необходимо определять из расчета единовременной вместимости здания.
<3> При определении единовременной вместимости здания организации дополнительного образования необходимо учитывать особенности образовательного процесса: сменность режима обучения, продолжительность занятий, количество занятий в неделю, возможность посещения в период обучения одним ребенком двух и более организаций. Таким образом, при переводе требуемого числа мест на программах дополнительного образования в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности.
<4> Размер земельного участка общеобразовательной организации может быть уменьшен при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования образовательной организации в следующих случаях:
до 20% – при реконструкции существующего здания с целью увеличения вместимости объекта;
до 20% – при размещении объекта образования за счет сноса ветхого, аварийного жилого фонда либо объектов жилищного строительства, соответствующих статьям 5, 5.1, 6 Закона Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320;
на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 
<5> Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено за границами земельного участка общеобразовательной организации, в пределах 350 м от земельного участка общеобразовательной организации.
<6> При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать не менее чем на 0,2 га.
<7> При строительстве общеобразовательных организаций в населенных пунктах с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек в составе объекта необходимо предусматривать крытый учебный бассейн для плавания.
<8> При планировании совмещенных объектов школа – детский сад (учебных трансформеров, совмещенных объектов, комплексов) размер земельного участка определяется как сумма размера земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации, и размера земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации.
<9> Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлены исходя из односменного режима работы организаций. При определении числа мест в общеобразовательных организациях может быть применен коэффициент, учитывающий возможность организации двухсменного режима их работы, равный 1,5.
<10> Уровень обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения, необходимо принимать на основании установленного охвата детского контингента соответствующими образовательными услугами с использованием следующей формулы:

N = 1000 x (Д x O) / (Ч x 100), где:

N – уровень обеспеченности дошкольными образовательными (общеобразовательными организациями);
Д – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно (от 7 до 17 лет включительно), тыс. человек;
O – уровень охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно (от 7 до 17 лет включительно) общим образованием. Принимается равным установленным значениям обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, выраженным в количестве мест на 100 детей соответствующей возрастной группы;
Ч – общая численность населения городского округа.
<11> Входы во встроенные и встроенно-пристроенные помещения дошкольных образовательных организаций многоквартирных жилых зданий следует размещать так, чтобы обеспечить возможность организации подходов к ним без пересечения дворовой территории многоквартирного жилого дома, и обособленное размещение игровых площадок для воспитанников дошкольных образовательных организаций, с визуальной изоляцией путем создания плотной зеленой изгороди по периметру участка.
<12> При размещении встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций с торцов многоквартирных жилых зданий, в стесненных условиях, допускается организация игровых площадок на крыше пристроенного здания используемого дошкольной образовательной организацией, с торцов многоквартирных домов, не имеющих окон, либо с выходом на прогулочную площадку с уровня второго этажа при условии использования помещений второго этажа под дошкольные образовательные функции с соблюдением требований по безопасности жизни и здоровья детей и организацией теневых навесов, в том числе препятствующих падению предметов на территорию прогулочных площадок.
<13> При размещении игровых площадок для встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций на эксплуатируемой кровле пристроенного здания размещение спортивной площадки организуется в плоскости земли в соответствии с требованием СП 252.1325800.2016.
<14> При размещении игровых площадок для встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций на крыше пристроенного здания необходимо обеспечить не менее 20% озеленения на эксплуатируемой кровле интенсивного или полуинтенсивного типа.
<15> В малочисленных населенных пунктах целесообразно предусматривать размещение многофункциональных центров, интегрирующих функции образовательных организаций, молодежной политики, физкультурно-спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры.
<16> При определении потребности населения в объектах спортивной инфраструктуры на местном уровне – объекты всех форм собственности.
<17> Для автономных населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, значение расчетного показателя необходимо определять исходя из численности населения населенного пункта.
<18> Нормативная потребность может быть обеспечена размещением объектов капитального строительства либо установкой модульных объектов.
<19> В групповой системе расселения (отдельных населенных пунктах) с численностью менее 5000 человек следует размещать 1 плавательный бассейн при наличии на территории учреждения, осуществляющего подготовку спортивного резерва по видам спорта, федеральные стандарты спортивной подготовки которых предполагают наличие плавательного бассейна в материально–технической базе.
<20> К объектам местного значения муниципального округа относятся плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) с длиной ванны бассейна менее 25 м и количеством дорожек менее 6.
<21> К объектам местного значения муниципального округа относятся спортивные залы площадью не более 1008 кв. м.
<22> Учет спортивных сооружений при образовательных организациях осуществлять в соответствии с режимом функционирования образовательных организаций.
<23> На территориях новой жилой застройки необходимо предусматривать резервирование территорий для размещения отдельно нормируемых видов спортивных сооружений с учетом расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
<24> Детская библиотека на уровне муниципального округа и населенных пунктов, являющихся центрами группового расселения, создается в целях повышения качества обслуживания детей, формирования специализированного фонда и методического обеспечения библиотек, обслуживающих детей.
<25> Для населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов и населенных пунктов, исторически являющихся центрами группового расселения, обязательно размещение детской библиотеки независимо от численности проживающего в них населения.
<26> В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения.
<27> Нормы распространяются в том числе на филиалы музеев без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, Государственного каталога Российской Федерации.
<28> Основным критерием для принятия решения о создании новой сетевой единицы учреждения музейного типа является наличие коллекции, имеющей музейное значение, которая будет представлена в создаваемом музее.
<29> При объектах культурно-досугового (клубного) типа целесообразно создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества и ремесел.
<30> В составе объектов культурно-досугового (клубного) типа рекомендуется размещать кинозалы.
<31> Обязательно размещение объекта культурно-досугового (клубного) типа, общедоступной библиотеки в центре групповой системы расселения.
[bookmark: Par291][bookmark: Par287]<32> Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования состоит из объектов в области благоустройства: парков, тематических парков, скверов, садов, бульваров, набережных, площадок отдыха населения, малых скверов, мест массовой околоводной рекреации и иных территорий общего пользования, обеспечивающих формирование единого зеленого каркаса населенного пункта.
<33> При проектировании объектов благоустройства территории необходимо руководствоваться правилами благоустройства территории муниципального образования.
 <34> Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных стоянках, многоуровневых пристроенных стоянках или на плоскостных открытых стоянках.
<35> Места для стоянки автомобилей инвалидов следует рассчитывать от общего количества мест временного хранения автотранспорта.
<36> Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК–131–р.
<37> В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м при застройке на свободных территориях, а при уплотнении сложившейся застройки – не более 1000 м.
<38> Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.
<39> Показатель применяется при наличии маршрутов движения общественного пассажирского транспорта внутри населенного пункта и не распространяется на межмуниципальные маршруты.

Таблица 2

Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности местами временного хранения легковых
автомобилей у объектов обслуживания и объектов
производственного и коммунального назначения, размещаемыми
на стоянках автомобилей в непосредственной близости
от отдельно стоящих объектов капитального строительства
в границах жилых и общественно–деловых зон
	Наименование объекта
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, мест на расчетную единицу

	1
	2
	3

	Дошкольные образовательные организации
	100 мест
	5

	
	100 сотрудников
	5

	Общеобразовательные организации
	100 мест
	3

	
	100 сотрудников
	5

	Организации дополнительного образования
	100 мест
	3

	Организации, реализующие программы профессионального и высшего образования
	100 студентов очной формы обучения
	5

	
	10 сотрудников
	3

	Объекты культурно-досугового (клубного) типа. Зрелищные организации
	100 мест
	14

	Объекты культурно-просветительного назначения
	100 кв. м площади помещений здания
	1

	Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек
	100 единовременных посетителей
	5

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	100 мест на трибунах
	7

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха
	100 отдыхающих
	10

	Парки культуры и отдыха. Тематические парки. Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации, лесопарки, зоны отдыха и курортных зоны
	1 га территории парка
	4

	Гостиницы
	100 отдыхающих
	8

	Зона кратковременного массового отдыха
	100 отдыхающих
	10

	Смотровые (видовые) площадки
	100 отдыхающих
	7

	Предприятия общественного питания
	50 кв. м площади помещений здания
	4

	Предприятия коммунально-бытового обслуживания
	100 кв. м площади помещений здания
	4

	Торговые и торгово-развлекательные объекты до 200 кв. м общей площади
	100 кв. м площади помещений здания
	4

	Торговые и торгово-развлекательные объекты более 200 кв. м общей площади
	100 кв. м площади помещений здания
	3

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
	100 коек
	10

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	100 посещений
	10

	Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения
	100 кв. м площади помещений здания
	2

	Объекты производственного и коммунального назначения
	100 человек работающих в двух смежных сменах
	8

	Кладбища
	1 га территории кладбища
	0,6

	Примечания.
1. Полученное значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей должно округляться до целого числа в большую сторону.
2. Количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или на территории, для которой производится расчет.
3. При размещении объектов нежилого назначения на первых этажах жилых зданий допускается предусматривать 80% мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения.
4. Не менее 50% расчетного количества мест временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для объектов производственного и коммунального назначения, должно быть расположено на земельном участке таких объектов.
5. Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05 2022 № АК-131-р.
6. В случае если функциональное назначение нежилых помещений не указано, количество мест хранения легковых автомобилей определяется исходя из нормы 3 машино-места на 100 кв. м нежилых помещений.
7. Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.
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Таблица 3

Расчетные показатели для объектов в области электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

	№ п/п
	Наименова
ние вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Объекты электроснабжения
	Электропотребление, кВт^ч в год на 1 человека <1>
	2170, при отсутствии оборудования стационарными электроплитами (без кондиционеров)  
	

	
	
	
	2750 при оборудовании стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	

	
	
	Удельная коммунальнобытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека <1>
	0,41 при отсутствии оборудования стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	

	
	
	
	0,50 при оборудовании стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	

	2
	Объекты теплоснабжения
	Удельные расходы тепла на отопление
	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	Этажность здания
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	

	
	
	жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	–37
	70,92
	56,79
	51,03
	49,24
	46,09
	43,76
	

	
	
	Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади жилых зданий
	При обеспеченности 30 кв.м/чел
	8,8 <3>
	

	
	
	
	При обеспеченности 35 кв.м/чел
	7,5 <3>
	

	
	
	Удельные расходы тепла на отопление административ
ных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	Этажность здания
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	

	
	
	
	–37
	80,62
	72,84
	69,03
	61,42
	59,43
	56,62
	

	3
	Объекты газоснабже
ния
	Удельный расход сжиженного углеводородного газа, кг/чел. в месяц
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	5
	

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	3,2
	

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	7,6
	

	
	Объекты водоснабже
ния
	Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут на человека
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными, и с централизованным горячим водоснабжением
	165 – 180 <4>
	

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140 – 180
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Объекты водоотведе
ния
	Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут на человека

	равно удельному среднесуточному водопотреблению
	


	Примечания.
<1> Расчетный показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (без кондиционеров), коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) и наружного освещения.
<2> Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна постепенно уменьшаться: с 1 января 2023 года – на 40 % (класс энергосбережения В+), а с 1 января 2028 года – на 50 % (класс энергосбережения А).
<3> Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями иных объектов определяется согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети».
<4> Расчетный показатель учитывает горячее водоснабжение.



[bookmark: _Toc229672776]Статья 14. Графические приложения в составе настоящих Правил

[bookmark: _Toc188536500]Графические приложения в составе настоящих Правил:
1) карта градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края (приложение № 1 к настоящим Правилам);
2) карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территорий (приложение № 1 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края);
3) карта территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (приложение № 2 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края);
4) карта зон с особыми условиями использования территорий (приложение № 2 к настоящим Правилам);
5) карта зон с особыми условиями использования территорий, связанными с охраной объектов культурного наследия (приложение № 3 к настоящим Правилам).
[bookmark: _Toc188536501][bookmark: _Toc229672778]
[bookmark: _Toc229672779]Статья 15. Виды и состав территориальных зон и их кодовые обозначения

1. Настоящими Правилами на территории Солонцовского сельсовета устанавливаются следующие виды территориальных зон и их кодовые обозначения:
Жилые зоны (Ж):
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1;
2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами – Ж2;
3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами – Ж3;
Общественно-деловые зоны (О):
4. Многофункциональная общественно–деловая зона – О1;
5. Зона специализированной общественной застройки – О2;
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П):
6. Производственная зона предприятий II класса опасности – П1;
7. Производственная зона предприятий III класса опасности – П2;
8. Производственная зона предприятий IV – V классов опасности – П3;
9. Коммунально-складская зона – П4;
10. Зона инженерной инфраструктуры – И;
11. Зона транспортной инфраструктуры – Т;
Зоны сельскохозяйственного использования (Сх):
12. Зона садоводства, огородничества – Сх1;
13. Зона смешанной застройки, предназначенная для ведения садоводства и для индивидуального жилищного строительства – Сх1.1;
14. Зона сельскохозяйственных угодий – Сх2;
Зоны рекреационного назначения (Р):
15. Зона рекреационного назначения – Р1;
16. Зона отдыха – Р2;
Зоны специального назначения (Сп):
17. Зона кладбищ – Сп1;
18. Зона озелененных территорий специального назначения – Сп2;
19. Зона переработки, складирования и захоронения отходов – Сп3.
[bookmark: _Toc188536502][bookmark: _Toc207663300]
[bookmark: _Toc229672780]Статья 16. Жилые зоны

1. К жилым зонам относятся участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения жилых домов различного вида.
2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов коммунального, бытового и социального обслуживания, объектов здравоохранения, объектов воспитания, образования и просвещения (детских яслей, детских садов, школ, лицеев, гимназий и других объектов, связанных с воспитанием, образованием и просвещением), культурного развития, религиозного назначения, обслуживания автотранспорта, других объектов, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. При разработке проектов планировки территорий в жилых микрорайонах и кварталах предусматриваются места для хранения индивидуальных легковых автомобилей из расчета не менее 90% от количества квартир в многоквартирных домах, расположенных на данных территориях. 10% расчетного количества автомобилей допускается размещать за пределами микрорайонов (кварталов), в коммунальных зонах.
Возможно размещение стоянок автотранспорта на цокольных или подземных этажах зданий, а также подземных гаражей на дворовой территории с использованием их наземной части для размещения детских игровых площадок и объектов благоустройства.
4. При разработке проектов планировки территорий средняя жилищная обеспеченность устанавливается для стандартного жилья в размере 30 кв. м на человека, для жилищного фонда бизнес-класса – 40 кв. м на человека.

[bookmark: _Toc229672781]Статья 17. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами включает в себя территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и объектов обслуживания жилой застройки.
2. Основные виды разрешенного использования:
[bookmark: P496]1) для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1);
[bookmark: P497]2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2);
[bookmark: P498]3) размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2);
4) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
5) дома социального обслуживания (код – 3.2.1);
6) оказание социальной помощи населению (код – 3.2.2);
7) оказание услуг связи (код – 3.2.3);
8) бытовое обслуживание (код – 3.3);
9) амбулаторно–поликлиническое обслуживание (код – 3.4.1);
10) дошкольное, начальное и среднее общее образование (код – 3.5.1);
11) магазины (код – 4.4);
12) обеспечение занятий спортом в помещениях (код – 5.1.2);
13) площадки для занятий спортом (код – 5.1.3);
14) водный спорт (код – 5.1.5);
15) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
16) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) блокированная жилая застройка (код – 2.3);
2) парки культуры и отдыха (код – 3.6.2);
3) осуществление религиозных обрядов (код – 3.7.1); 
4) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);
5) общественное питание (код – 4.6);
6) гостиничное обслуживание (код – 4.7);
7) развлекательные мероприятия (код – 4.8.1);
8) причалы для маломерных судов (код – 5.4);
9) связь (код – 6.8);
10) воздушный транспорт (код – 7.4);
11) ведение садоводства (код – 13.2).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).	
[bookmark: P521]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1): минимальный – 0,06 га, максимальный – 0,20 га;
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2): минимальный – 0,06 га, максимальный – 0,25 га;
– блокированная жилая застройка (код – 2.3): минимальный – 0,04 га, максимальный – 0, 15 га;
– размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2), парки культуры и отдыха (код – 3.6.2), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2), блокированная жилая застройка (код – 2.3) отступ от границ земельных участков до основных зданий, строений, сооружений: на улицах жилой застройки – не менее 5 метров, на проездах – не менее 3 метров.
Размещение зданий, строений, сооружений в пределах земельного участка осуществляется с соблюдением минимальных отступов от границ смежных земельных участков и красных линий, а также с обеспечением нормативных разрывов между зданиями, строениями, сооружениями, расположенными на смежных земельных участках. Конкретные значения отступов и разрывов (от смежного земельного участка, жилого дома, гаража, хозяйственных построек, теплиц, деревьев и кустарников) устанавливаются с учетом требований технических регламентов, санитарных норм, норм инсоляции и освещенности, сводов правил;  
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению;
– для иных зданий, строений, сооружений – не более 3 надземных этажей;
– предельная высота зданий, строений, сооружений:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1) – не более 20 метров; 
– для иных видов разрешенного использования – не подлежит установлению;
– предельная высота ограждения земельного участка – не более 2 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2) – не более 50%;
– для иных видов разрешенного использования – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%;
6) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 метров (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
[bookmark: _Toc229672782]7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.

Статья 18. Зона застройки малоэтажными жилыми домами – Ж2

1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами включает в себя территории населенных пунктов, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов малой этажности высотой до четырех надземных этажей, включая мансардный, блокированных жилых домов и объектов обслуживания жилой застройки.
2. Основные виды разрешенного использования:
[bookmark: P537][bookmark: P538]1) для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1);
2) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1);
[bookmark: P539]3) блокированная жилая застройка (код – 2.3);
[bookmark: P540]4) хранение автотранспорта (код – 2.7.1); 
5) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
6) социальное обслуживание (код – 3.2);
7) бытовое обслуживание (код – 3.3);
8) амбулаторно–поликлиническое обслуживание (код – 3.4.1);
9) образование и просвещение (код – 3.5);
10) культурное развитие (код – 3.6);
11) магазины (код – 4.4);
12) развлекательные мероприятия (код – 4.8.1); 
13) обеспечение занятий спортом в помещениях (код – 5.1.2);
14) площадки для занятий спортом (код – 5.1.3);
15) обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3);
16) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
17) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) парки культуры и отдыха (код – 3.6.2);
2) осуществление религиозных обрядов (код – 3.7.1);
3) общественное управление (код – 3.8);
4) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);
5) деловое управление (код – 4.1);
6) общественное питание (код – 4.6);
7) гостиничное обслуживание (код – 4.7);
8) причалы для маломерных судов (код – 5.4);
9) связь (код – 6.8);
10) воздушный транспорт (код – 7.4). 
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
[bookmark: P565]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1): минимальный – 0,06 га, максимальный – 1,5 га;
– блокированная жилая застройка (код – 2.3): минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,15 га;
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1): минимальный – 0,06 га, максимальный – 0,20 га;
– хранение автотранспорта (код – 2.7.1), обеспечения внутреннего правопорядка (код – 8.3), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1) до основных зданий, строений, сооружений на магистральных улицах – не менее 6 метров, на улицах жилой застройки и проездах – не менее 5 метров; 
– блокированная жилая застройка (код – 2.3) до основных зданий, строений, сооружений на магистральных улицах – не менее 6 метров, на улицах жилой застройки и проездах – не менее 5 метров;
– для вида разрешенного использования земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению.
Размещение зданий, строений, сооружений в пределах земельного участка осуществляется с соблюдением минимальных отступов от границ смежных земельных участков и красных линий, а также с обеспечением нормативных разрывов между зданиями, строениями, сооружениями, расположенными на смежных земельных участках. Конкретные значения отступов и разрывов (от смежного земельного участка, жилого дома, гаража, хозяйственных построек, теплиц, деревьев и кустарников) устанавливаются с учетом требований технических регламентов, санитарных норм, норм инсоляции и освещённости, сводов правил;  
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1) – не более 4 этажей, включая мансардный;
– для иных видов разрешенного использования – не более 3 этажей; 
– земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1), блокированная жилая застройка (код – 2.3) – не более 50%; 
– для иных видов разрешенного использования – не более 60%, (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%;
6) коэффициент интенсивности жилой застройки: 
– не более 0,3; 
– не более 1, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории;
7) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 метров (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории, устанавливаются согласно статье 13 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc229672783]Статья 19. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами – Ж3

1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами включает в себя территории населенного пункта, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности высотой не выше восьми надземных этажей и объектов обслуживания жилой застройки.
2. Основные виды разрешенного использования:
[bookmark: P587]1) среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5);
2) хранение автотранспорта (код – 2.7.1);
3) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
4) социальное обслуживание (код – 3.2);
5) бытовое обслуживание (код – 3.3);
6) амбулаторно–поликлиническое обслуживание (код – 3.4.1);
7) стационарное медицинское обслуживание (код – 3.4.2);
8) образование и просвещение (код – 3.5);
9) деловое управление (код – 4.1);
10) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код – 4.2);
11) рынки (код – 4.3);
12) магазины (код – 4.4);
13) банковская и страховая деятельность (код – 4.5);
14) общественное питание (код – 4.6);
15) гостиничное обслуживание (код – 4.7);
16) развлекательные мероприятия (код – 4.8.1);
17) служебные гаражи (код – 4.9);
18) выставочно–ярмарочная деятельность (код – 4.10);
19) спорт (код – 5.1);
20) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
21) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2);
2) объекты культурно–досуговой деятельности (код – 3.6.1);
3) религиозное использование (код – 3.7);
4) общественное управление (код – 3.8);
5) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1);
6) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);
7) связь (код – 6.8);
8) воздушный транспорт (код – 7.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
[bookmark: P607]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5): минимальный – 0,5 га, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 45 настоящих Правил; максимальный – не подлежит установлению;
– хранение автотранспорта (код – 2.7.1), размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0), обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5) до основных зданий, строений, сооружений:
– не менее 6 метров на магистральных улицах, 
– не менее 5 метров на жилых улицах и проездах; 
– не менее 3 метров до границ смежного земельного участка;
– для иных видов разрешенного использования – не менее 3 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5), стационарное медицинское обслуживание (код – 3.4.2) – не более 8 этажей;
– для иных видов разрешенного использования – не более 3 этажей.
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
– для среднеэтажной жилой застройки (код – 2.5) – не более 40%; 
– для среднеэтажной жилой застройки (код – 2.5) в границах земельных участков, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории до вступления в силу настоящих Правил, с целью эффективного использования и развития территории – не более 60%;
– для иных видов разрешенного использования – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0), – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%;
6) коэффициент интенсивности жилой застройки: 
– не более 0,3; 
– не более 1,3, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории;
7) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 метров (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории, устанавливаются согласно статье 13 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc23262512][bookmark: _Toc188536507][bookmark: _Toc23171291][bookmark: _Toc207663304][bookmark: _Toc229672784][bookmark: _Toc26284920]Статья 20. Общественно-деловые зоны 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культурного развития, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, делового и общественного управления, банковской и страховой деятельности, объектов образования и просвещения, обеспечения научной деятельности, религиозного использования, обслуживания автотранспорта, других объектов, расположенных в данных зонах, предусмотренных статьями 21–22 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc229672785]Статья 21. Многофункциональная общественно-деловая зона – О1

1. Многофункциональная общественно-деловая зона включает в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, делового и общественного управления, банковской и страховой деятельности, обслуживания автотранспорта, других объектов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта (код – 2.7.1);
2) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
3) социальное обслуживание (код – 3.2);
4) бытовое обслуживание (код – 3.3);
5) здравоохранение (код – 3.4);
6) образование и просвещение (код – 3.5);
7) объекты культурно–досуговой деятельности (код – 3.6.1);
8) парки культуры и отдыха (код – 3.6.2);
9) общественное управление (код – 3.8);
10) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1);
11) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);
12) деловое управление (код – 4.1);
13) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код – 4.2);
14) рынки (код – 4.3);
15) магазины (код – 4.4);
16) банковская и страховая деятельность (код – 4.5);
17) общественное питание (код – 4.6);
18) гостиничное обслуживание (код – 4.7);
19) развлекательные мероприятия (код – 4.8.1);
20) служебные гаражи (код – 4.9);
21) объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1);
22) выставочно–ярмарочная деятельность (код – 4.10);
23) спорт (код – 5.1);
24) обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3);
25) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
26) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) религиозное использование (код – 3.7);
2) причалы для маломерных судов (код – 5.4);
3) связь (код – 6.8);
4) склад (код – 6.9);
5) воздушный транспорт (код – 7.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
– социальное обслуживание (код – 3.2), здравоохранение (код – 3.4), образование и просвещение (код – 3.5) размер земельного участка определяется в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от вида объекта обслуживания и необходимой вместимости планируемого объекта;
хранение автотранспорта (код – 2.7.1), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
для иных видов разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– не менее 6 метров на магистральных улицах; 
– не менее 5 метров на жилых улицах и проездах;
– не менее 3 метров до границ смежного земельного участка.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению; для иных объектов – не менее 10%;
6) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 метров (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.

[bookmark: _Toc229672786]Статья 22. Зона специализированной общественной застройки – О2

1. Зона специализированной общественной застройки включает в себя участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, образования, культурного развития, научных организаций, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, объектов социальной защиты и объектов, связанных с ними.
[bookmark: P729]2. Основные виды разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта (код – 2.7.1);
2) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
3) социальное обслуживание (код – 3.2);
4) бытовое обслуживание (код – 3.3);
5) здравоохранение (код – 3.4);
6) образование и просвещение (код – 3.5);
7) объекты культурно–досуговой деятельности (код – 3.6.1);
8) общественное управление (код – 3.8);
9) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1);
10) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);
11) спорт (код – 5.1);
12) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
13) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) религиозное использование (код – 3.7);
2) магазины (код – 4.4);
2) причалы для маломерных судов (код – 5.4);
3) связь (код – 6.8);
[bookmark: P749]4) воздушный транспорт (код – 7.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
[bookmark: P745][bookmark: P752]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
– социальное обслуживание (код – 3.2), здравоохранение (код – 3.4), образование и просвещение (код – 3.5), размер земельного участка определяется в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от вида объекта обслуживания и необходимой вместимости планируемого объекта;
– хранение автотранспорта (код – 2.7.1), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– не менее 6 метров на магистральных улицах; 
– не менее 3 метров на жилых улицах и проездах; 
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельное количество надземных этажей для вида разрешенного использования: здравоохранение (код – 3.4) – не более 8 этажей; 
– предельное количество надземных этажей с иными видами разрешенного использования – не более 3 этажей; 
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%;
6) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 метров (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.

[bookmark: _Toc207663307][bookmark: _Toc188536510][bookmark: _Toc229672787]Статья 23. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

1. Производственные зоны включают в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, относящихся к промышленной и производственной деятельности, переработке, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
2. В производственных зонах допускается размещение объектов общественного питания, обеспечения научной деятельности, делового управления, коммунального обслуживания, автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также иных объектов в случаях, предусмотренных статьями 24–29 настоящих Правил.

[bookmark: P844][bookmark: _Toc229672788]Статья 24. Производственная зона предприятий II класса опасности – П1

1. Производственная зона предприятий II класса опасности включает в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения и эксплуатации промышленных объектов II класса опасности, для которых предусматривается установление санитарно-защитных зон до 500 метров (включительно), размещения промышленных и коммунальных объектов III – V классов опасности, объектов инженерной и транспортной инфраструктур и установления санитарно-защитных зон таких объектов.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
2) служебные гаражи (код – 4.9);
3) разведка и добыча полезных ископаемых (код – 6.1);
4) тяжелая промышленность (код – 6.2);
5) автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1);
6) легкая промышленность (код – 6.3);
7) пищевая промышленность (код – 6.4);
8) строительная промышленность (код – 6.6);
9) энергетика (код – 6.7);
10) связь (код – 6.8);
11) склад (код – 6.9);
12) целлюлозно-бумажная промышленность (код – 6.11);
13) научно-производственная деятельность (код – 6.12);
14) транспорт (код – 7.0);
15) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) деловое управление (код – 4.1);
2) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1);
3) магазины (код – 4.4);
4) общественное питание (код – 4.6);
5) объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1);
6) причалы для маломерных судов (код – 5.4)
7) фармацевтическая промышленность (код – 6.3.1);
8) нефтехимическая промышленность (код – 6.5);
9) специальное пользование водными объектами (код – 11.2).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
[bookmark: P868]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– пищевая промышленность (код – 6.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно-производственная деятельность (код – 6.12): минимальный – 0,5 га, максимальный – 20,5 га;
– разведка и добыча полезных ископаемых (код – 6.1), служебные гаражи (код – 4.9), транспорт (код – 7.0), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иным видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 80% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10 %. 
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672789]Статья 25. Производственная зона предприятий III класса опасности – П2

1. Производственная зона предприятий III класса опасности включает в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения и эксплуатации промышленных объектов III класса опасности, для которых предусматривается установление санитарно-защитных зон до 300 метров (включительно), размещения промышленных и коммунальных объектов IV – V классов опасности, объектов инженерной и транспортной инфраструктур и установления санитарно-защитных зон таких объектов.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
2) обеспечение научной деятельности (код – 3.9); 
3) служебные гаражи (код – 4.9);
4) разведка и добыча полезных ископаемых (код – 6.1);
5) тяжелая промышленность (код – 6.2);
6) автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1);
7) легкая промышленность (код – 6.3);
8) пищевая промышленность (код – 6.4);
9) строительная промышленность (код – 6.6);
10) энергетика (код – 6.7);
11) связь (код – 6.8);
12) склад (код – 6.9);
13) целлюлозно-бумажная промышленность (код – 6.11);
14) научно-производственная деятельность (код – 6.12);
15) транспорт (код – 7.0);
16) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) деловое управление (код – 4.1);
2) магазины (код – 4.4);
3) общественное питание (код – 4.6);
4) объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1);
5) обеспечение занятий спортом в помещениях (код – 5.1.2);
6) причалы для маломерных судов (код – 5.4);
7) фармацевтическая промышленность (код – 6.3.1);
8) нефтехимическая промышленность (код – 6.5);
9) специальное пользование водными объектами (код – 11.2).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
[bookmark: P896]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– пищевая промышленность (код – 6.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно–производственная деятельность (код – 6.12): минимальный – 0,5 га, максимальный – 20,5 га;
– обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1), служебные гаражи (код – 4.9), разведка и добыча полезных ископаемых (код – 6.1); транспорт (код – 7.0), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 80% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0), – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%. 
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672790]Статья 26. Производственная зона предприятий IV – V классов опасности – П3

1. Производственная зона предприятий IV – V классов опасности включает в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения и эксплуатации промышленных и коммунальных объектов IV – V классов опасности, для которых предусматривается установление санитарно-защитных зон до 100 метров (включительно), объектов инженерной и транспортной инфраструктур и установления санитарно-защитных зон таких объектов.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код – 1.15);
2) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
3) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1); 
4) ветеринарное обслуживание (код – 3.10);
5) служебные гаражи (код – 4.9);
6) обеспечение занятий спортом в помещениях (код – 5.1.2);
7) разведка и добыча полезных ископаемых (код – 6.1);
8 тяжелая промышленность (код – 6.2);
9) автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1);
10) легкая промышленность (код – 6.3);
11) пищевая промышленность (код – 6.4);
12) строительная промышленность (код – 6.6);
13) энергетика (код – 6.7);
14) связь (код – 6.8);
15) склад (код – 6.9);
16) целлюлозно-бумажная промышленность (код – 6.11);
17) транспорт (код – 7.0);
18) обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3);
19) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) деловое управление (код – 4.1);
2) магазины (код – 4.4);
3) общественное питание (код – 4.6);
4) объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1);
5) причалы для маломерных судов (код – 5.4);
6) специальное пользование водными объектами (код – 11.2).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
[bookmark: P922]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– пищевая промышленность (код – 6.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9): минимальный – 1,0 га, максимальный – 30,0 га;
– ветеринарное обслуживание (код – 3.10), в том числе – приюты для животных (код – 3.10.2): минимальный – 0,5 га, максимальный – 10,0 га;
– обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1), служебные гаражи (код – 4.9), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 5 метров.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 80% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм).
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0), – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%. 
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672791]Статья 27. Коммунально-складская зона – П4

1. Коммунально-складская зона включает в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения и эксплуатации коммунально-складских объектов V класса опасности, для которых предусматривается установление санитарно-защитных зон до 50 метров (включительно), а также объектов инженерной и транспортной инфраструктур, санитарно-защитных зон таких объектов (при их наличии).
2. Основные виды разрешенного использования:
1) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код – 1.15);
2) хранение автотранспорта (код – 2.7.1);
3) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
4) бытовое обслуживание (код – 3.3);
5) обеспечение научной деятельности (код – 3.9);
6) служебные гаражи (код – 4.9);
7) объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1);
8) энергетика (код – 6.7);
9) связь (код – 6.8);
10) склад (код – 6.9);
11) автомобильный транспорт (код – 7.2);
12) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
13) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) социальное обслуживание (код – 3.2);
2) здравоохранение (код – 3.4);
3) образование и просвещение (код – 3.5);
4) религиозное использование (код – 3.7);
5) общественное управление (код – 3.8);
6) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);
7) деловое управление (код – 4.1);
8) рынки (код – 4.3);
9) магазины (код – 4.4);
10) общественное питание (код – 4.6);
11) гостиничное обслуживание (код – 4.7);
12) обеспечение занятий спортом в помещениях (код – 5.1.2);
13) причалы для маломерных судов (код – 5.4);
14) легкая промышленность (код – 6.3);
15) пищевая промышленность (код – 6.4);
16) строительная промышленность (код – 6.6);
17) железнодорожный транспорт (код – 7.1);
18) водный транспорт (код – 7.3);
19) воздушный транспорт (код – 7.4);
20) специальное пользование водными объектами (код – 11.2).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
[bookmark: P967]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код – 1.15), хранение автотранспорта (код – 2.7.1), коммунальное обслуживание (код – 3.1), бытовое обслуживание (код – 3.3), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1), энергетика (код – 6.7), связь (код – 6.8), склад (код – 6.9), автомобильный транспорт (код – 7.2), общее пользование водными объектами (код – 11.1): минимальный – 0,5 га, максимальный – 10 га; 
– обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3.9.1), служебные гаражи (код – 4.9), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672792]Статья 28. Зона инженерной инфраструктуры – И

1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения, включая объекты электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также размещения иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код – 3.1); 
2) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код – 3. 9.1);
3) энергетика (код – 6.7);
4) связь (код – 6.8);
5) трубопроводный транспорт (код – 7.5);
6) специальное пользование водными объектами (код – 11.2);
7) гидротехнические сооружения (код – 11.3);
8) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
служебные гаражи (код – 4.9).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672793]Статья 29. Зона транспортной инфраструктуры – Т

1. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов капитального строительства автомобильной транспортной инфраструктуры.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта (код – 2.7.1);
2) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
3) служебные гаражи (код – 4.9);
4) объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1);
5) автомобильный транспорт (код – 7.2);
6) обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3);
7) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) связь (код – 6.8);
2) склад (код – 6.9).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc207663312][bookmark: _Toc188536517][bookmark: _Toc229672794][bookmark: _Toc336264645][bookmark: _Toc322086209][bookmark: _Toc25833751]Статья 30. Зоны сельскохозяйственного использования 

Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий размещения на территории Солонцовского сельсовета сельскохозяйственных угодий, а также зданий, строений, сооружений, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства на полевых участках, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

[bookmark: _Toc229672795]Статья 31. Зона садоводства, огородничества – Сх1

1. Зона садоводства, огородничества включает в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для ведения садоводства, огородничества.
В зоне садоводства, огородничества допускается размещение земельных участков, предназначенных для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества потребностей членов таких некоммерческих объединений в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей.
2. Основные виды разрешенного использования:                 
1) растениеводство (код – 1.1);
2) предоставление коммунальных услуг (код –3.1.1);
[bookmark: P1016]3) размещение автомобильных дорог (код  – 7.2.1);
4) железнодорожный транспорт (код – 7.1);
5) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0);
6) земельные участки общего назначения (код – 13.0);
7) ведение огородничества (код – 13.1);
[bookmark: P1017]8) ведение садоводства (код – 13.2).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (код – 1.16);
2) обеспечение сельскохозяйственного производства (код -1.18);
3) бытовое обслуживание (код – 3.3);  
4) осуществление религиозных обрядов (код – 3.7.1);
5) деловое управление (код – 4.1);
6) магазины (код – 4.4);
7) общественное питание (код – 4.6);
8) обеспечение занятий спортом в помещениях (код – 5.1.2);
9) площадки для занятий спортом (код – 5.1.3);
10) связь (код – 6.8);
11) склад (код–6.9);
12) воздушный транспорт (код – 7.4);
13) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
14) специальное пользование водными объектами (код – 11.2).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта (код– 2.7.1);
2) стоянка транспортных средств (код – 4.9.2);
3) складские площадки (код–6.9.1)
[bookmark: P1018][bookmark: P1019][bookmark: P1020][bookmark: P1035]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
–	 ведение огородничества (код – 13.1): минимальный – 0,02 га, максимальный – 0,06 га;
– ведение садоводства (код – 13.2): минимальный – 0,06 га, максимальный – 0,15 га;
– земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 3 метров;
Размещение зданий, строений, сооружений в пределах земельного участка осуществляется с соблюдением минимальных отступов от границ смежных земельных участков и красных линий, а также с обеспечением нормативных разрывов между зданиями, строениями, сооружениями, расположенными на смежных земельных участках. Конкретные значения отступов и разрывов (от смежного земельного участка, жилого дома, гаража, хозяйственных построек, теплиц, деревьев и кустарников) устанавливаются с учетом требований технических регламентов, санитарных норм, норм инсоляции и освещенности, сводов правил;  
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельное количество этажей – не более 3 этажей;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, на садовых земельных участках под застройку с учетом отмостки следует отводить не более 30% их территории, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием – не более 50% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672796]Статья 32. Зона смешанной застройки, предназначенная для ведения садоводства и для индивидуального жилищного строительства – Сх1.1

1. Зона смешанной застройки, предназначенная для ведения садоводства и для индивидуального жилищного строительства включает в себя территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов индивидуального жилищного строительства и для строительства сезонных или круглогодичных зданий на участках, предназначенных для ведения садоводства, с целью отдыха и (или) выращивания растений.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1);
2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2);
3) размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2);
4) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
5) оказание услуг связи (код – 3.2.3);
6) бытовое обслуживание (код – 3.3);
7) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код – 3.4.1);
8) дошкольное, начальное и среднее общее образование (код – 3.5.1);
9) площадки для занятий спортом (код – 5.1.3);
10) размещение автомобильных дорог (код – 7.2.1);
11) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0);
12) земельные участки общего назначения (код – 13.0);
13) ведение садоводства (код – 13.2).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) объекты культурно-досуговой деятельности (код – 3.6.1);
2) осуществление религиозных обрядов (код – 3.7.1); 
3) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);
4) рынки (код – 4.3);
5) магазины (код – 4.4);
6) развлекательные мероприятия (код – 4.8.1);
7) связь (код – 6.8).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1): минимальный – 0,06 га, максимальный – 0,20 га;
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2): минимальный – 0,06 га, максимальный – 0,25 га;
– ведение садоводства (код – 13.2): минимальный – 0,06 га, максимальный – 0,15 га;
– размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0): – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2) до основных зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров на жилых улицах, не менее 3 метров – на проездах; 
для иных видов разрешенного использования – не менее 3 метров. 
Размещение зданий, строений, сооружений в пределах земельного участка осуществляется с соблюдением минимальных отступов от границ смежных земельных участков и красных линий, а также с обеспечением нормативных разрывов между зданиями, строениями, сооружениями, расположенными  на смежных земельных участках. Конкретные значения отступов и разрывов (от смежного земельного участка, жилого дома, гаража, хозяйственных построек, теплиц, деревьев и кустарников) устанавливаются с учетом требований технических регламентов, санитарных норм, норм инсоляции и освещённости, сводов правил;  
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования:
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельная высота для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1) – не более 20 метров;
– для земельных участков с видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– предельная высота ограждения земельного участка – не более 2 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
– для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код – 2.2) – не более 50%;
– для иных видов разрешенного использования – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм).
На садовых земельных участках под застройку с учетом отмостки следует отводить не более 30% их территории, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием – не более 50%;
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672797]Статья 33. Зона сельскохозяйственных угодий – Сх2

1. Зона сельскохозяйственных угодий включает в себя участки территории Солонцовского сельсовета, занятые сельскохозяйственными угодьями, а также иными территориями, занятыми внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, водными объектами, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) растениеводство (код – 1.1);
2) охрана природных территорий (код – 9.1);
3) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
[bookmark: P990]3. Условно разрешенные виды использования:
1) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
[bookmark: P991]2) связь (код – 6.8);
3) трубопроводный транспорт (код – 7.5);
4) размещение автомобильных дорог (код – 7.2.1).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
– растениеводство (код – 1.1): минимальный – 0,5 га, максимальный – 4,0 га;
– с иными видами разрешенного использования – не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 3 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
–предельное количество этажей – не более 3 этажей;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 60% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc22897425][bookmark: _Toc188536522][bookmark: _Toc207663315][bookmark: _Toc23517639][bookmark: _Toc229672798][bookmark: _Toc25833745]Статья 34. Зоны рекреационного назначения 

1. К зонам рекреационного назначения относятся территории, занятые лесопарками, скверами, парками, садами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
2. В зонах рекреационного назначения допускается размещение домов отдыха, пансионатов, кемпингов, медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, объектов физической культуры и спорта, туристских баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристских станций, туристских парков, учебно-туристских троп, трасс, детских и спортивных лагерей, церквей, соборов, храмов, часовен с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящими Правилами.

[bookmark: _Toc229672799]Статья 35. Зона рекреационного назначения – Р1

1. Зона рекреационного назначения предназначена для размещения озелененных территорий общего пользования с объектами для кратковременного отдыха (парки, скверы).
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
2) парки культуры и отдыха (код – 3.6.2);
3) площадки для занятий спортом (код – 5.1.3);
4) туристическое обслуживание (код – 5.2.1);
5) автомобильный транспорт (код – 7.2);
6) обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3);
7) охрана природных территорий (код – 9.1);
8) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
9) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) осуществление религиозных обрядов (код – 3.7.1);
2) общественное питание (код – 4.6);
3) связь (код – 6.8);
4) воздушный транспорт (код – 7.4);
5) историко-культурная деятельность (код – 9.3).
[bookmark: P1092]4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– парки культуры и отдыха (код – 3.6.2): минимальный – 0,5 га, максимальный – 15 га;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;
– земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 3 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельных участков, для объектов обслуживания рекреационной деятельности, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 50% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%. 
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672800]Статья 36. Зона отдыха – Р2 

1. Зона отдыха предназначена для размещения рекреационных объектов.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) площадки для занятий спортом (код – 5.1.3);
2) оборудованные площадки для занятий спортом (код – 5.1.4);
3) природно-познавательный туризм (код – 5.2);
4) охрана природных территорий (код – 9.1);
5) общее пользование водными объектами (код – 11.1);
6) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1);
2) туристическое обслуживание (код – 5.2.1);
3) связь (код – 6.8).
[bookmark: P1114]4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
– природно-познавательный туризм (код – 5.2), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
– с иными видами разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 1,0 га;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 3 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 50% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%. 
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.

[bookmark: _Toc207663318][bookmark: _Toc229672801]Статья 37. Зоны специального назначения

К зонам специального назначения относятся территории Солонцовского сельсовета, занятые объектами ритуальной деятельности, в том числе кладбищами и местами захоронения, объектами хранения твердых бытовых отходов и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

[bookmark: _Toc229672802]Статья 38. Зона кладбищ – Сп1

1. Зоны кладбищ включают в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания. 
2. Основной вид разрешенного использования:
1) предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1);
2) бытовое обслуживание (код – 3.3);
3) осуществление религиозных обрядов (код – 3.7.1);
4) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0);
5) ритуальная деятельность (код – 12.1).
3. Условно разрешенные виды использования:
1)  магазины (код – 4.4);
[bookmark: P1134]2) стоянка транспортных средств (код – 4.9.2).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования: 
– ритуальная деятельность (код – 12.1): минимальный – 0,5 га, максимальный – 40 га;
– бытовое обслуживание (код – 3.3), магазины (код 4.4): минимальный – 0,05 га, максимальный – 0,15 га;
– предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0), осуществление религиозных обрядов (код – 3.7.1) – не подлежат установлению; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 3 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 50% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%. 
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672803]Статья 39. Зона озелененных территорий специального назначения – Сп2   

1. Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для снижения вредного техногенного влияния от объектов производственно-коммунальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, объектов специального назначения, для снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохранения озелененных пространств.
2. Основной вид разрешенного использования:
1) предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1);
2) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования: 
1) деловое управление (код – 4.1);
2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код – 4.2);
3) служебные гаражи (код – 4.9);
4) объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1);
5) тяжелая промышленность (код – 6.2);
6) автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1);
7) склад (код – 6.9).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, с видами разрешенного использования:
– для предоставления коммунальных услуг (код – 3.1.1): минимальный – 0,03 га, максимальный – не подлежит установлению;
– земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – не менее 3 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – не более 50% (устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм);
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%. 
5. Озеленение земельного участка должно составлять не менее 50% от его площади.
6. Общая площадь озеленения территорий не должна составлять менее 60% от площади зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc229672804]Статья 40. Зона переработки, складирования и захоронения отходов – Сп3

1. Зоны объектов хранения отходов производства и потребления включают в себя участки территории Солонцовского сельсовета, предназначенные для размещения специально оборудованных площадок, зданий строений и сооружений для хранения и переработки твердых бытовых отходов, коммунальных объектов, установления их санитарно-защитных зон, а также для размещения линейных и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
2. Основной вид разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код – 3.1);
2) автомобильный транспорт (код – 7.2);
3) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0);
4) специальная деятельность (код – 12.2).
[bookmark: P1145]3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанные в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, не подлежат установлению.

[bookmark: _Toc229672806]Статья 41. Территории объектов культурного наследия

1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия;
2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории достопримечательного места и не являющихся объектами культурного наследия;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.
3. Согласно приказу службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 20.10.2020 № 523 «О включении объекта в реестр», в графических материалах настоящих Правил отражена граница объекта, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – «Дрокинская гора» 06.01.1920, Красноярский край, Емельяновский район, гора Дрокинская, северные и восточные отроги от урочища Мысы до урочища Малый Тустуй, по обоим берегам реки Кача (вид объекта – достопримечательное место, общая видовая принадлежность объекта – памятник истории)».
Деятельность в границах территории достопримечательного места и градостроительные регламенты на территории достопримечательного места, относящегося к меморативным (памятным) ландшафтам, устанавливается с учетом следующих требований:
– ограничение строительства и реконструкции объектов капитального строительства и их частей;
– ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), ограничения к организации движения транспорта и пешеходов;
– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
– благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.
Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 24.05.2023 № 124 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места» утверждены особые режимы использования земель в границах достопримечательного места.
[bookmark: _Toc188536540]
[bookmark: _Toc229672807]Статья 42. Территория улично-дорожной сети – территория общего пользования

1. Территория улично-дорожной сети – территория общего пользования представляет собой непрерывную систему улиц и дорог в границах населенных пунктов. 
2. Правовой режим градостроительного использования территорий общего пользования, в том числе территорий улично-дорожной сети, устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Параметры объектов улично-дорожной сети устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. В документации по планировке территории для обозначения территорий улично-дорожной сети устанавливаются красные линии.
5. Виды использования земельных участков, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данной территории: предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1); связь (код – 6.8); земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0); улично-дорожная сеть (код – 12.0.1).

[bookmark: _Toc188536542][bookmark: _Toc229672809][bookmark: _Toc25833762]Статья 43. Территории водных объектов 

1.	Территории водных объектов составляют поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности  и являющиеся объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.
2. Использование водных объектов регулируется Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативно–правовыми актами. В соответствии с действующим законодательством виды разрешенного использования для территории водных объектов: водные объекты (код – 11.0); общее пользование водными объектами (код – 11.1); специальное пользование водными объектами (код – 11.2); гидротехнические сооружения (код – 11.3); земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0). 
3.	Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным законами.
4.	Использование водных объектов общего пользования осуществляется с учетом правил использования водных объектов для рекреационных целей, утверждаемых в соответствии со статьей 50 Водного кодекса Российской Федерации, а также с учетом правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.
5.	На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно–бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.
6.	Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.
7	. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
8.	Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
9.	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

[bookmark: _Toc229672810]Статья 44. Территории земель лесного фонда

1. К территориям земель лесного фонда Солонцовского сельсовета относятся территории, отображенные на карте градостроительного зонирования территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. Использование лесов осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом. В соответствии с действующим законодательством вид разрешенного использования для территории земель лесного фонда – «охрана природных территорий» (код – 9.1).
2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

[bookmark: _Toc229672812]Статья 45. Порядок применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила применяются к правоотношениям, возникшим после вступления их в силу. 
2. К правоотношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящей статьи.
[bookmark: P1337]3. Настоящие Правила не применяются при принятии уполномоченным органом решения о выдаче разрешения на строительство физическому или юридическому лицу в случаях, когда у такого физического или юридического лица имеется действующий договор аренды земельного участка в целях осуществления строительства, заключенный до вступления в силу настоящих Правил, либо иные права на земельный участок (право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право безвозмездного пользования, право пожизненного наследуемого владения, право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), возникшие до вступления в силу настоящих Правил, и в отношении такого земельного участка до вступления в силу настоящих Правил утвержден градостроительный план.
4. Действие настоящих Правил не распространяется на правоотношения, возникшие на основании принятых уполномоченным органом до дня вступления в силу настоящих Правил решений о выдаче разрешения на строительство и о продлении срока действия разрешения на строительство.
Настоящие Правила не применяются при принятии уполномоченным органом после вступления в силу настоящих Правил решения о продлении срока действия разрешения на строительство, если указанное разрешение на строительство было выдано до дня вступления в силу настоящих Правил.
[bookmark: P1340]5. В случае образования земельных участков исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на которых расположен малоэтажный, и (или) среднеэтажный, и (или) многоэтажный многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящего пункта, для таких земельных участков устанавливаются соответственно виды разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1), среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5) – независимо от градостроительного регламента территориальной зоны. Действие настоящего пункта не применяется в случае образования земельного участка в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии в соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Предельные минимальные размеры земельных участков, установленные настоящими Правилами, не применяются при образовании земельного участка под существующими зданиями, сооружениями, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил.
7. Точечное строительство, в результате которого на территории населенных пунктов Солонцовского сельсовета могут быть возведены отдельно стоящие и (или) пристроенные объекты капитального строительства, либо может быть осуществлена реконструкция ранее созданных объектов капитального строительства с увеличением общей площади этих объектов более чем на десять процентов, если создание и реконструкция указанных объектов не соответствуют проектам планировки и проектам межевания территории населенных пунктов Солонцовского сельсовета, не допускается.
8. Коэффициент интенсивности жилой застройки, установленный подпунктом 6 пункта 5 статьи 18, подпунктом 6 пункта 5 статьи 19 настоящих Правил, не применяется в случае реконструкции объекта капитального строительства без увеличения площади жилых помещений.
9. В границах территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, площадь земельного участка, или общая площадь нескольких смежных земельных участков, или общая площадь земельных участков, разделенных объектами инженерной, транспортной инфраструктуры, проездами, территориями общего пользования, включая земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, не обремененные правами третьих лиц, должна составлять не менее 5 га. Данное требование не применяется:
в случае если договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества заключен до вступления в силу настоящего пункта;
в случае если предложение о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, подготовленное в соответствии с порядком, установленным Правительством Красноярского края, поступило в уполномоченный орган до вступления в силу настоящего пункта.
10. Минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» (код – 2.5), установленные подпунктом 1 пункта 5 статьи 19 настоящих Правил, не применяются в отношении земельных участков, находящихся в границах территории, в отношении которой до вступления в силу настоящих Правил принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории и утверждена документация по планировке территории, при этом минимальный размер земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 
11. В случае, если до дня вступления в силу настоящих Правил в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о блоках в качестве квартир в жилых домах блокированной застройки  и зарегистрированы права на такие являющиеся блоками квартиры, право общей долевой собственности собственников таких квартир на земельный участок, занятый этим жилым домом блокированной застройки и образованный до дня вступления в силу настоящих Правил, возникшее в силу закона в соответствии с жилищным законодательством, сохраняется. В отношении указанной территории может осуществляться образование соответствующего земельного участка. 
В случае образования земельного участка под объектом блокированной жилой застройки, права на блок при этом возникли до вступления в силу настоящих Правил, получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая застройка» (код – 2.3) не требуется.





