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ПРОЕКТ
внесения изменений в проект планировки территории жилого
района Бугач в отношении части территории I микрорайона I квартала, земельного участка с условным номером 1.1.10



Проект внесения изменений в проект планировки территории жилого района Бугач, утвержденный постановлением администрации города Красноярска от 23.12.2015 № 824, в отношении части территории I микрорайона I квартала, земельного участка с условным номером 1.1.10 (далее – Проект) разработан проектной организацией ООО «Кадастровое Бюро» по инициативе ООО «АПЕКС-СТРОЙ».
Целями и задачами разработки настоящего Проекта являются установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.
Территория проектирования расположена в Октябрьском районе города Красноярска по улице Норильской. 
Площадь территории в границе проектирования составляет 0,57 га.
В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, территория относится к функциональной зоне «Зона смешанной                      и общественно-деловой застройки».
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 (далее – ПЗЗ), рассматриваемая территория расположена в границах территориальной зоны «Зоны смешанной общественно-деловой                           и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2)».
В границах территории отсутствуют объекты федерального, регионального и местного значения.
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[bookmark: _Toc30662714][bookmark: _Toc208788062]1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности                                   и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
Плотность и параметры застройки территории.
Таблица 1
	Кадастровый номер земельного участка
	Номер ГЗПР ОКС
	Площадь земельного участка, кв. м
	Территориальная зона
	Максимальный процент застройки 
(по ПЗЗ), %
	Максимальная площадь застройки, 
кв. м
	Минимальный процент застройки 
(по ПЗЗ), %
	Минимальная площадь застройки, 
кв. м
	Максимальный размер земельного участка, га
	Минимальный размер земельного участка, 
га

	24:50:0100004:948
	1.1.10
	2 790
	Зоны смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2)
	не более 60*
	1 674
	не менее 10
	279
	не подлежит установлению
	0,03



* Согласно статье 19 ПЗЗ максимальный процент застройки в границах земельного участка в условиях реконструкции существующей застройки – не более 60%.
Примечания: 
1. ГЗПР ОКС – границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Предельные параметры разрешенного строительства планируемых объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для всех объектов, предусмотренных для размещения в Проекте.
3. Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений,                      сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента)                             при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов                             капитального строительства, установленных ПЗЗ.
4. Предельные параметры разрешенного строительства, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 1 статьи 5 ПЗЗ,                       не подлежат установлению.
5. Коэффициент интенсивности по зоне СОДЖ-2 для объектов капитального строительства, не относящихся                        к жилой застройке, – не подлежит установлению.

2. Характеристика, этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Расчетный срок освоения территории принимается в период с 2026 г. по 2029 г., в одну очередь, один этап планируемого развития: 2026–2029 гг.
Таблица 2
	Номер ГЗПР ОКС

	Наименование ОКС
	Назначение ОКС 

	Единицы измерения
	Показатели в соответствующих единицах измерения
	Состояние ОКС
	Очередность

	
	
	
	
	
	
	1 очередь (2026–
2029 гг.)
	проектирование – П;
строительство – С;
реконструкция – Р

	1.1.10
	ОКС административно-делового назначения
	административные, офисные объекты 
и магазины
	кв. м
	1 500
	планируемый к размещению
	1 очередь (2026–
2029 гг.)
	Р, П, С



Примечание: ГЗПР ОКС – границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Характеристики ОКС являются максимально допустимыми для всех объектов капитального строительства, расположенных и планируемых к размещению на земельном участке в совокупности.


[bookmark: _GoBack]3. Информация о планируемых объектах капитального строительства (ОКС) под снос или переустройство,                           в том числе инженерная инфраструктура (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

Таблица 3
	Номер границы зоны планируемого размещения ОКС (для линейных 
и иных объектов)
	Этапы и года реализации
	Кадастровый номер объекта, местоположение, наименование (назначение)
	Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого располагается 
объект

	Объекты инженерной инфраструктуры, подлежащие сносу или переустройству

	1.1.10
	1 этап 
(1 очередь)
2026–2030 гг.
	24:50:0300303:3122.
Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, район ст. Бугач, стр. 1.
Трансформаторная подстанция, нежилое.
Площадь – 13,5 кв. м
	24:50:0100004:948


[bookmark: _Toc208788064]
4. Сведения о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 
В границах проектирования размещение объектов регионального, федерального и местного значения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc220919421]5 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения
На территории отсутствуют планируемые мероприятия                                     по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры                                   и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.
6. Каталог координат отменяемых и устанавливаемых красных линий.
Красные линии, установленные проектом планировки                            и межевания территории жилого района Бугач, утвержденным постановлением администрации города Красноярска от 23.12.2015                 № 824, не устанавливаются и не изменяются.
7. Перечень координат характерных точек границ проектирования.
Система координат – МСК 167.
Таблица 4
	Номер точки
	Координата X
	Координата Y

	1
	636932,05
	88609,34

	2
	636919,16
	88609,02

	3
	636919,75
	88568,33

	4
	636919,86
	88494,16

	5
	636957,6
	88494,16

	6
	636957,6
	88494,24

	7
	636969,02
	88494,34

	8
	636969,36
	88609,35

	1
	636932,05
	88609,34



