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к постановлению
администрации города
Красноярска
от____________ № _________


ПРОЕКТ
внесения изменений в проект планировки территории северо-восточной левобережной части города Красноярска в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
с номерами 2.14.1, 2.14.2 


Проект внесения изменений в проект планировки территории 
северо-восточной левобережной части города Красноярска, утвержденный постановлением администрации города Красноярска               от 01.07.2019 № 410, границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства с номерами 2.14.1, 2.14.2 (далее – Проект) разработан обществом с ограниченной ответственностью «Первая сибирская межотраслевая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Кадастровое Бюро» по инициативе общества                      с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Техинвест» на основании пункта 34 Правил подготовки документации                             по планировке территории, подготовка которой осуществляется                        на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения                  об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации               не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2024               № 112.
Целями разработки Проекта являются:
1) выделение элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории;
2) установление, изменение, отмена красных линий;
3) установление, изменение границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
4) изменение характеристик и (или) очередности планируемого развития территории.
Площадь в границах проектирования составляет 10,53 га.
[bookmark: _Toc220243409]В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, территория расположена в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, производственной зоне, зоне инженерной и транспортной инфраструктур. 
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 (далее – ПЗЗ), территория находится в территориальных зонах: «Зона смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2)», «Зона смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки высокой плотности (СОДЖ-2-1)», «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)», «Коммунально-складская зона (П-3)».
Проектируемая территория входит в состав элемента планировочной структуры – квартал № 2.14 (изменяется Проектом). Общая площадь территории 10,5 га.
[bookmark: _Toc30662715][bookmark: _Toc226042328]1. Плотность и параметры застройки территории.
[bookmark: _Hlk220255627]
Таблица 1
	Номер ГЗПР ОКС
	Территориальная зона
	Площадь земельного участка,
кв. м
	Максимальная площадь застройки1 (не более 40% по ПЗЗ), кв. м
	Минимальная площадь застройки1 (не менее 10% 
по ПЗЗ), 
кв. м
	Коэффициент интенсивности жилой застройки1
	Коэффициент интенсивности жилой застройки при КРТ1, 2

	2.14.1
	СОДЖ-2
	40 027
	не более 16 010,8
	не менее 4 002,7
	не более 0,5
	не более 1,9

	2.14.2
	СОДЖ-2
	5 921
	не более 2 368,4
	не менее 592,1
	-
	-

	2.14.3
	СОДЖ-2
	2 139
	не более 855,6
	не менее 213,9
	-
	-



Примечание: ГЗПР ОКС – границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
1 Предельные параметры разрешенного строительства планируемых объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для каждого объекта, предусмотренного для размещения в данном Проекте.
2 Если в отношении земельных участков заключен договор                              о комплексном развитии территории.
[bookmark: _Toc226042329]



2. Характеристика объектов капитального строительства                                  и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. Очередность планируемого развития территории.

Таблица 2
	Номер ГЗПР ОКС
	Наименование ОКС
	Единицы измерения
	Вместимость
в единицах измерения1
	Вместимость
в единицах измерения при КРТ1, 2
	Состояние ОКС
	Этапы
и годы
реализации

	2.14.1
	Комплекс жилых многоквартирных многоэтажных жилых домов, в том числе:
	кв. м общей площади жилых помещений
	20 013,5
	73 580,0
	проектирование, строительство
	1-й этап (2026–
2035 гг.), 
2-й этап (2027–
2036 гг.)

	
	подземная автостоянка
	машино-мест
	205
	205
	проектирование, строительство
	

	
	подземная автостоянка
	машино-мест
	254
	254
	проектирование, строительство
	

	
	нежилые помещения, 
из них:
	кв. м общей площади
	6 296,1
	6 296,1
	проектирование, строительство
	

	
	нежилые помещения для художественной школы (встроенно-пристроенные)
	кв. м общей площади/ учащихся
	250/90
	250/90
	проектирование, строительство
	

	
	нежилые помещения для пункта полиции (встроенно-пристроен-ные)
	кв. м общей площади
	120
	120
	проектирование, строительство
	

	
	нежилые помещения для библиотеки (встроенно-пристроенные)
	кв. м общей площади/
тысяч 
томов
	250/20
	250/20
	проектирование, строительство
	

	
	нежилые помещения для многофункционального зала (встроенно-пристроенные)
	кв. м общей площади
	80
	80
	проектирование, строительство
	

	2.14.1
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв. м
	не менее 450
	не менее 450
	проектирование, строительство
	1-й этап (2026–
2035 гг.)

	2.14.2
	Дошкольная образовательная организация (объект местного значения)
	мест
	150
	150
	проектирование, строительство
	1-й этап (2026–
2035 гг.)

	2.14.3
	Плоскостные спортивные сооружения
	[bookmark: _Hlk226039683]кв. м
	не менее 800
	не менее 800
	проектирование, строительство
	2-й этап (2027–
2036 гг.)



Примечание: ГЗПР – границы зон планируемого размещения, ОКС – объект капитального строительства.
[bookmark: _GoBack]1 Характеристики планируемых объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для каждого объекта, предусмотренного для размещения в данном Проекте. 
2 Если в отношении земельных участков заключен договор                            о комплексном развитии территории.
Снос объектов не предполагается.

[bookmark: _Toc226042330]3. Сведения о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Информация                        о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.
В рассматриваемых границах размещение объектов федерального, объектов регионального значения не предусмотрено.
В границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства с номером 2.14.2 планируется размещение объекта местного значения городского округа – дошкольной образовательной организации вместимостью 150 мест.
Предусмотрена передача в муниципальную собственность                    700 кв. м следующих нежилых помещений: нежилые помещения                   для художественной школы, нежилые помещения для библиотеки, нежилые помещения для пункта полиции, нежилые помещения                        для многофункционального зала.
[bookmark: _Toc63928598][bookmark: _Toc126317077][bookmark: _Toc226042331]4. Красные линии.
Каталог координат изменяемых красных линий.
Система координат – МСК 167.

Таблица 3
	Номер точки
	Координата X
	Координата Y

	1
	637453,97
	99070,19

	2
	637425,71
	99086,69

	3
	637454,28
	99135,11

	4
	637491,95
	99134,69

	5
	637504,55
	99134,48

	6
	637550,17
	99135,07

	7
	637598,57
	99135,69

	8
	637609,49
	99135,83

	9
	637658,66
	99136,46

	10
	637713,73
	99137,17

	11
	637724,44
	99137,31

	12
	637759,48
	99137,76

	13
	637779,57
	99138,02

	14
	637800,58
	99137,63

	15
	637803,58
	99137,54

	16
	637803,60
	99128,30

	17
	637804,15
	99024,33

	18
	637804,51
	98955,05

	19
	637804,59
	98940,56

	20
	637733,77
	98940,98

	21
	637715,72
	98941,08

	22
	637685,80
	98941,26

	23
	637640,83
	98966,27

	24
	637639,17
	98967,19

	25
	637621,54
	98977,00

	26
	637453,98
	99070,19

	1
	637453,97
	99070,19



