Приложение 4
к постановлению
администрации 
города Красноярска
от ____________ № _________



ПРОЕКТ
планировки и проект межевания территорий комплексного развития города Красноярска по инициативе правообладателей, расположенных по адресам: пер. Телевизорный в Октябрьском районе г. Красноярска, на пересечении ул. Перенсона и ул. Марковского в Центральном районе г. Красноярска, ул. Маршала Малиновского в Советском районе 
г. Красноярска (проект планировки территории комплексного развития города Красноярска по инициативе правообладателей, расположенной по адресу: пер. Телевизорный в Октябрьском районе 
г. Красноярска)



Проект планировки территории комплексного развития города Красноярска по инициативе правообладателей, расположенной                          по адресу: пер. Телевизорный в Октябрьском районе г. Красноярска (далее – Проект), разработан на основании части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, договора                         о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от 28.07.2025 № 10 КРТ/НГ-111 КРТ (далее – Договор)                    по инициативе общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Новый город».
Целями разработки настоящего Проекта являются: установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.
Территория расположена в Октябрьском районе г. Красноярска                и ограничена c севера – административным зданием по адресу:                        пер. Телевизорный, 16, с запада и востока – территорией коммунальной застройки, с юга – территорией строящихся жилых домов                                           по пер. Телевизорному.  
Общая площадь территории составляет 2,1 га.
Границы территории закреплены приложением 1 к Договору.
В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, территория расположена в границах функциональной зоны «Зона смешанной и общественно-деловой застройки».
[bookmark: _Toc30662714][bookmark: _Toc230259868]Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122, территория расположена в границах территориальной зоны «Зоны смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2)».


13



1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах установленных градостроительных регламентов)

Параметры застройки территории устанавливаются на основании Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122.
Таблица 1. Параметры застройки территории в пределах установленных градостроительных регламентов.

	Номер 
границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
	Площадь 
земельного участка, 
кв. м
	Предельные (минимальные 
и (или) 
максимальные) 
размеры земельных участков
	Минимальный процент застройки 
	Максимальный процент 
застройки  
	Минимальная 
площадь 
застройки, 
кв. м
	Максимальная площадь застройки, кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	Коэффициент интенсивности жилой застройки

	1.17.12.1
	10 268
	минимальный – 0,03 га, максимальный – 
не подлежит установлению
	не менее 10%
	не более 40%
	1 026,8
	4 107,2
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	-

	1.17.12.2
	10 759
	минимальный – 0,5 га; максимальный – 
не подлежит установлению
	не менее 10%
	не более 40%
	1 075,9
	4 303,6
	не подлежит установлению
	не подлежит установлению
	не более 1,9



Примечание. В таблице приводятся максимально допустимые и предельные параметры застройки                        территории.
[bookmark: _Toc30662715]
[bookmark: _Toc230259869]2. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элементов планировочной структуры. Очередность планируемого развития территории, содержащая этапы и максимальные сроки осуществления 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Освоение территории будет происходить в одну очередь один этап 2026–2035 годы.
Таблица 2. Характеристика объектов капитального строительства.

	Номер 
границы 
зоны планируемого размещения ОКС1 либо номер земельного участка 
(для территорий общего пользования, линейных 
и иных объектов)
	Наименование 
ОКС1
	Пло-
щадь ЗУ, кв. м
	Единицы 
измерения
	Вместимость 
в единицах 
измерения2
	Население (при жилищной обеспеченности 
40 кв. м/чел.), чел.
	Состояние
	Очередность 
и этапы освоения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.17.12.2
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом 
с нежилыми помещениями
	10 759
	общая площадь жилых
помещений, кв. м
	19 972,12
	499
	проектируемый, строящийся
	2026–2035 гг.


	
	
	
	общая площадь нежилых
помещений, кв. м
	1 806,96
	-
	
	

	
	Подземная автостоянка
	
	машино-мест
	111
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Канализационная насосная станция
	
	объект, мощность
	1 объект,
109,14 куб. м/сут.
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Водопровод
	
	длина, диаметр

	Ду200 мм,
длина 130,00 м
Ду100 мм,
длина
11,00 м
Ду150 мм,
длина 11,00 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Канализационный коллектор напорный
	
	длина, диаметр

	Ду110 мм,
длина 157,50 м
	-
	
	

	
	Канализационный коллектор самотечный
	
	длина, диаметр

	Ду200 мм,
длина
96,00 м
Ду150 мм,
длина
44,00 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Теплосеть
	
	длина, диаметр

	2ду200 мм,
длиной 137,50 м
2ду125 мм,
длиной 17,50 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Ливневая канализация
	
	длина, диаметр

	Ду500 мм,
длина
248 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Резервуар
	
	объект, мощность
	2 объект, 
100,0 куб. м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Линия электропередачи 0,4 кВ
	
	класс напряжения, длина
	0,4 кВ, длина
20,0 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Линия связи
	
	длина
	91,00 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	1.17.12.1
	Дошкольная образовательная организация3
	10 268
	вместимость
	270
	-
	проектируемый, строящийся
	2026–2029 гг.


	
	Водопровод
	
	длина, диаметр
	Ду80 мм,
длиной 51,0 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Канализационный коллектор самотечный
	
	длина, диаметр
	Ду150 мм, длиной 95,0 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Теплосеть
	
	длина, диаметр
	2Ду80 м,
длиной 83,0 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Линия связи
	
	длина
	70,0 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Линия электропередачи 0,4 кВ
	
	класс напряжения, длина
	0,4 кВ,
длиной 68,0 м
	-
	проектируемый, строящийся
	

	
	Ливневая канализация
	
	длина, диаметр

	Ду500 мм,
длина
44 м
	
	
	



1 ОКС – объект капитального строительства.
2 Характеристики объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для каждого объекта, предусмотренного для размещения в данном проекте планировки. 
[bookmark: _GoBack]3 Объект местного значения городского округа город Красноярск.

[bookmark: _Toc143694309][bookmark: _Toc230259870]3. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 
сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

В границах проекта планировки территории сохраняется                         существующая территориальная зона – зоны смешанной                                  общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2).
К размещению предусматривается объект местного значения                  городского округа город Красноярск – дошкольная образовательная            организация на 270 мест. 
Изменение территориальной зоны не предусматривается.
Проектом не предусматривается размещение объектов                              федерального и регионального значения. Следовательно, информация                        о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения                                         применительно к территориальным зонам, в которых планируется                  размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, в проекте не приводится. 

[bookmark: _Toc230259871]4. Красные линии

Настоящим проектом красные линии не отменяются,                                    не изменяются и не устанавливаются.

5. Каталог координат поворотных точек границы проектирования

Система координат МСК-167.
Таблица 3. Каталог координат границ проектирования.

	Номер точки
	Координата X
	Координата Y



	1
	2
	3

	1
	633838,07
	93631,50

	2
	633828,54
	93641,22

	3
	633827,78
	93647,45

	4
	633798,71
	93676,20

	5
	633792,13
	93676,20

	6
	633764,72
	93702,70

	7
	633761,20
	93701,47

	8
	633740,63
	93721,27

	9
	633720,61
	93699,20

	10
	633718,39
	93701,21

	11
	633709,51
	93691,71

	12
	633715,58
	93686,21

	13
	633699,46
	93668,42

	14
	633695,76
	93671,78

	15
	633685,30
	93660,24

	16
	633679,92
	93654,31

	17
	633683,63
	93650,95

	18
	633661,29
	93626,32

	19
	633657,59
	93629,68

	20
	633628,76
	93598,36

	21
	633712,90
	93524,54

	22
	633719,81
	93522,44

	23
	633755,45
	93554,67

	24
	633759,04
	93557,84

	25
	633778,90
	93575,38

	26
	633796,89
	93591,26

	27
	633803,36
	93597,21

	28
	633810,41
	93603,68

	29
	633810,65
	93603,90

	30
	633832,79
	93605,74

	31
	633828,64
	93619,86

	32
	633835,11
	93627,85

	1
	633838,07
	93631,50



