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Приложение 5
к постановлению

администрации 
города Красноярска

от ____________№ _________
ПРОЕКТ

внесения изменений в проект планировки территории жилого района Бугач в части объекта «Автомобильная дорога по ул. Гросовцев 
от ул. Калинина до ул. Норильской» и прилегающих 
образуемых земельных участков
Проект внесения изменений в проект планировки территории жилого района Бугач, утвержденный постановлением администрации города от 23.12.2015 № 824, в части объекта «Автомобильная дорога            по ул. Гросовцев от ул. Калинина до ул. Норильской» и прилегающих образуемых земельных участков (далее – Проект) разработан 
на основании постановления администрации города Красноярска 
от 27.06.2025 № 511 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания территории жилого района Бугач в части объекта «Автомобильная дорога по ул. Гросовцев 
от ул. Калинина до ул. Норильской» и прилегающих образуемых земельных участков» и муниципального контракта от 15.09.2025 
№ 17/2025.
Проектируемая территория расположена в Октябрьском районе города Красноярска, с северной стороны ограничена рекой Бугач                   и озером Мясокомбинат, с южной – территорией жилых домов                          по адресам: ул. Норильская, д. 54, 52а, 34, 20, 18в, и нежилыми строениями по адресу: ул. Норильская, 18а. 

Общая площадь территории 11,6 га.
Проект подготовлен в целях формирования границ земельных участков для размещения: объекта «Автомобильная дорога                           по ул. Гросовцев от ул. Калинина до ул. Норильской» и существующих,                      а при необходимости и планируемых, объектов капитального строительства.
В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, территория расположена в границах функциональных зон: зоны смешанной и общественно-деловой застройки; производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; зоны рекреационного назначения.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 (далее – Правила), рассматриваемая территория расположена в границах территориальных зон: зоны смешанной общественно-деловой                           и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2); зоны городской рекреации (Р-2); коммунально-складской зоны (П-3).
1. Характеристика планируемого развития территории, сведения                         о плотности и параметрах застройки территории.
Настоящим Проектом устанавливаются и отменяются красные линии в соответствии с проектом планировки улично-дорожной сети                и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск, утвержденным постановлением администрации города                       от 25.12.2015 № 833. Перечень координат изменяемых красных линий приводится в таблице 1.
Система координат – МСК-167.

Таблица 1. Перечень координат характерных точек изменяемых красных линий.
	Номер 
сегмента
	Номер характерной точки
	X
	Y

	1
	1
	636876.64
	87917.04

	
	2
	636897.90
	87933.94

	
	3
	636945.05
	87971.42

	
	4
	636974.89
	87995.17

	
	5
	636990.20
	88007.36

	2
	1
	636859.20
	87940.02

	
	2
	636865.47
	87939.94

	
	3
	636874.73
	87941.33

	
	4
	636883.82
	87944.66

	
	5
	636885.86
	87945.75

	
	6
	636963.79
	88007.69

	
	7
	636968.82
	88014.64

	
	8
	636973.38
	88023.50

	
	9
	636975.73
	88032.36

	
	10
	636976.61
	88071.47

	
	11
	636981.80
	88095.02

	
	12
	636999.67
	88176.17

	
	13
	637001.56
	88184.74

	
	14
	637003.31
	88192.72

	
	15
	637003.96
	88195.65

	3
	1
	636920.14
	87973.00

	
	2
	636920.02
	87999.14

	
	3
	636920.02
	88069.73

	
	4
	636920.02
	88123.07

	
	5
	636920.02
	88195.66

	
	6
	637003.97
	88195.65

	4
	1
	636785.75
	88195.68

	
	2
	636815.05
	88195.68

	
	3
	636912.25
	88195.68

	
	4
	636912.20
	88137.20

	
	5
	636912.15
	88078.70

	
	6
	636912.05
	87981.12

	
	7
	636911.95
	87971.52

	
	8
	636914.34
	87968.39

	5
	1
	636775.21
	88221.11

	
	2
	636912.25
	88221.17

	
	3
	636912.20
	88327.56

	
	4
	636920.02
	88327.62

	6
	1
	637198.56
	88632.04

	
	2
	637078.73
	88632.04

	
	3
	637078.73
	88645.70

	7
	1
	637284.29
	89091.01

	
	2
	637213.13
	89091.09

	
	3
	637206.71
	89091.10

	
	4
	637194.27
	89091.11

	
	5
	637193.74
	89091.11


Проектом планировки территории установлена зона планируемого размещения объекта капитального строительства – зона объекта спортивного назначения, со следующими характеристиками:
Таблица 2

	Условный номер зоны планируемого размещения ОКС
	Условный номер земельного участка
	Площадь 
земельного участка, 
кв. м
	Параметры застройки территории*

	
	
	
	максимальный процент застройки/ максимальная площадь застройки
	минимальный процент застройки/минимальная площадь застройки

	1
	1.4.4
	5 601
	40%/2 240,4 кв. м
	10%/560,1 кв. м


* Приводятся максимально и минимально допустимые параметры застройки территории.
Примечание. ОКС – объект капитального строительства.
2. Характеристики объектов капитального строительства.
2.1. Объекты жилого назначения.
Проектные решения проекта планировки территории                              не предусматривают размещение объектов жилого назначения.

2.2. Объекты производственного назначения.
Проектные решения проекта планировки территории                             не предусматривают размещение объектов производственного назначения.

2.3. Объекты общественно-делового назначения.
Проектные решения проекта планировки территории                                  не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

2.4. Объекты социальной инфраструктуры.
Согласно Правилам проектируемый объект – спортивно-досуговый комплекс – размещен в зоне смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2). Назначение проектируемого объекта – «спорт» – соответствует основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны СОДЖ-2 (обеспечение занятий спортом в помещениях). Параметры размещаемого объекта капитального строительства соответствуют градостроительным регламентам зоны СОДЖ-2.

Таблица 3
	Условный 
номер зоны планируемого размещения ОКС
	Назначение ОКС
	Состояние ОКС
	Мощность
	Площадь 
застройки, кв. м
	Общая площадь здания, 
кв. м

	1
	спорт
	планируемый 
к размещению
	300 пос.
	728
	3 276


Примечание: ОКС – объект капитального строительства.

2.5. Объекты иного назначения.
Проектные решения проекта планировки территории                          не предусматривают размещение объектов иного назначения.

2.6. Объекты коммунальной инфраструктуры.
2.6.1. Водоснабжение.
Проектом предусмотрено:

строительство сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 0,089 км;

демонтаж сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 0,032 км.

Объем водопотребления существующих потребителей в границах рассматриваемой территории необходимо принять по сложившимся показателям и показаниям приборов учета. 

2.6.2. Канализация.
Проектом предусмотрено строительство сетей водоотведения общей протяженностью трассы 0,018 км.

Объем водоотведения существующих потребителей в границах рассматриваемой территории необходимо принять по сложившимся показателям и показаниям приборов учета. 

2.6.3. Теплоснабжение.
Проектом предусмотрено:

строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью трассы 0,189 км;

демонтаж сетей теплоснабжения общей протяженностью трассы 0,062 км.

Тепловую нагрузку на отопление и горячее водоснабжение                               в границах рассматриваемой территории существующих потребителей необходимо принять по сложившимся показателям и показаниям приборов учета.

2.6.4. Электроснабжение.
Проектом предусмотрено:
строительство кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 0,030 км;

демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 0,016 км.

Суммарное электропотребление в границах рассматриваемой территории существующих потребителей необходимо принять                           по сложившимся показателям и показаниям приборов учета.

2.6.5. Газоснабжение.
Строительство сетей и объектов газоснабжения в границах рассматриваемой территории не предусматривается.
2.6.6. Связь.
Строительство сетей и объектов связи в границах рассматриваемой территории не предусматривается.

2.7. Объекты транспортной инфраструктуры.
Проектируемый участок ул. Гросовцев – улицы и дороги местного значения:

протяженность – 0,71 км,

площадь дорожного полотна – 2 878 кв. м,

количество полос движения – 1,

вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

Парковки: 81 машино-место.

3. Сведения о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Проектные решения проекта планировки территории                                 не предусматривают размещение объектов федерального значения, объектов регионального и местного значения.

4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.
Объекты федерального значения, объекты регионального                    и местного значения к сносу и размещению на рассматриваемой территории в границах проектирования не предусматриваются.
5. Характеристика, этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.
Сроки проектирования и строительства – 2026–2040 годы.
Таблица 4
	Условный номер ГЗПР ОКС
	Назначение ОКС
	Наименование ОКС
	Вместимость ОКС, 
пос.
	Состояние ОКС
	Очередность
	Территориальный статус (федеральный, региональный, местный)

	
	
	
	
	
	номер очереди (год реализации)
	проектирование – П,

строительство – С

реконструкция – Р
	

	1
	Социального назначения
	спортивно-досуговый комплекс
	300
	планируемый 
к размещению
	I очередь (2026–
2040 гг.)
	П, С
	-


Примечания:

1) ГЗПР – граница зоны планируемого размещения;
2) ОКС – объект капитального строительства.
